「비료 공정규격설정 및 지정」중 일부개정(안)

1. 개정 이유

가. 비료 원료의 다양화 및 재활용을 확대하고 불분명한 규정 등을 명확히 하여 투명성 제고 및 양질의 비료공급 유도

나. 그 밖에 현행제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선․보완

2. 주요 내용

가. 혼합유기질, 유기복합의 사용가능한 원료 확대(별표5)

○ 국내 유기성 폐자원의 재활용을 활성화를 도모하고자 음식물류폐기물 건조분말과 가공계분을 사용가능한 원료로 확대하고자 함

나. 음폐수 비료원료 사용금지 명확화(제6조)

○ 「폐기물관리법 시행규칙」 “별표4”에서 음식물류폐기물을 음식물류폐기물과 처리물로 세분화하는 것으로 개정(2015.3.3.)됨에 따라 관련 규정 변경

다. 비료의 이물질 기준 설정(제6조)

○ 음식물류폐기물을 원료로 사용하는 비료 등에 비의도적으로 비닐, 플라스틱, 동물뼈 등이 혼입․공급되어 민원이 발생함에 따라 비의도적 혼입 허용 기준을 설정함

라. 석회처리비료의 수분함량 등 개정(별표2)

○ 불량 석회처리비료로 인한 악취 및 침출수로 농경지 오염과 이에 따른 피해를 예방하고자 품질기준을 강화함

마. 비료의 종류별 정의 설정(별표2, 별표3)

○ 현행 비료관리법에 비료의 종류별 정의가 없어 신청자 및 담당공무원의 비료생산(수입)업 등록(신고) 업무에 어려움이 있어 비료의 종류별 정의를 설정함

바. 동애등에분의 염분기준 완화(별표3)

○ 동애등에분의 염분기준이 너무 낮아 제품 상용화가 어려운 실정으로 유기성폐자원 재활용 활성화를 위해 규제 완화

사. 상토1호 및 상토2호의 병원성미생물 기준 설정(별표2)

○ 상토에서 병원성 미생물인 리스테리아 모노사이토제네스(Listeria monocytogenes)가 검출됨에 따라 소비자 피해 예방을 위해 기준 설정

아. 그 밖의 불명확한 규정 등 일부 미비점 등을 보완·개선

○ 비료의 원료로 사용할 수 없는 폐목재의 종류에 91-10-02(접착제, 페인트 등의 물질이 사용된 목재) 와 91-10-03(할로겐족 유기화합물 또는 방부제가 사용된 목재)를 추가(제6조제1항제4호)

3. 참고 사항

가. 관계법령(입안근거): 「비료관리법」 제4조제1항․제2항․제4항 및 같은 법 시행규칙 제3조

나. 예산조치: 별도조치 필요 없음.

다. 기타: 개정안 및 신․구조문 대비표

◎ 농촌진흥청 고시 제2019-10호

「비료관리법」제4조제1항․제2항․제4항 및 같은 법 시행규칙 제3조 에 따른「비료 공정규격설정 및 지정」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2019년 3월 28일

농 촌 진 흥 청 장

「비료 공정규격설정 및 지정」중 일부개정

제6조제1항의 “다음 각 호에 해당되는 경우에는 비료 원료로 사용할 수 없다.”를 “다음 각 호에 해당되는 경우에는 비료 원료로 사용할 수 없으며 비료에 포함되지 않아야 한다.”로 한다

제6조제1항제4호의 “「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4에서 정한 다음의 어느 하나에 해당하는 분류번호의 폐목재 가. 51-20-04, 51-20-05, 51-20-07, 51-20-08, 51-20-09, 51-20-11, 51-20-12, 51-20-13, 51-20-99”를 “「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4에서 정한 다음의 어느 하나에 해당하는 분류번호의 폐목재 가. 51-20-04, 51-20-05, 51-20-07, 51-20-08, 51-20-09, 51-20-11, 51-20-12, 51-20-13, 51-20-99, 91-10-02, 91-10-03”로 한다.

제6조제1항제5호의 “「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙”를 “「물환경보전법 시행규칙」”로 한다.

제6조제1항제8호의 “음식물류폐기물, 폐수처리오니. 아주까리 및 아주까리유박. 다만, 별표 5에서 사용가능한 원료로 정한 비료의 종류에는 사용할 수 있다.”를 “음식물류폐기물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호 51-38-01〜02), 음식물류폐기물처리잔재물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호 51-38-03), 그 밖의 음식물류폐기물처리잔재물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호 51-38-99), 폐수처리오니, 아주까리 및 아주까리유박, 동물의 분뇨, (폐)사료. 다만, 별표 5에서 사용가능한 원료로 정한 비료의 종류에는 사용할 수 있다.”로 한다.

제6조제1항제9호는 “9. 유리, 플라스틱, 금속, 뼈, 도자기, 타일, 비닐, 천, 은박, 종이 등 이와 유사한 물질(이하 “이물질”이라 한다). 다만, 비의도적으로 혼입된 이물질이 다음 각 목에 해당되는 경우에는 사용할 수 있다.   가. 유리, 비닐, 플라스틱, 금속, 뼈, 도자기, 타일, 천, 은박, 종이 등 이와 유사한 물질(건물중): 2mm를 초과하는 각각의 물질 합계량이 0.5% 미만. 나. 비닐(건물중): 2mm를 초과하는 비닐이 0.2% 미만.”으로 신설한다.

제7조의 “2018년 6월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 5월 31일까지를 말한다)”를 “2019년 6월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 5월 31일까지를 말한다)”로 한다.

부  칙 <2019. 3. 28.>

제1조 (시행일) 이 고시는 2019년 4월 28일부터 시행한다.

제2조 (비료 생산(수입)업 등록(신고)증의 재교부에 관한 경과조치) ① 시장․군수․구청장은 비료 생산(수입)업을 등록(신고)한 자의 등록(신고)사항에 대하여 이 고시 시행일부터 3개월 이내에 이 고시 전문 기준에 적합하도록 보완 등 그 밖에 필요한 조치를 취하고 직권으로 등록(신고)사항을 변경하여 비료 생산(수입)업 등록(신고)증을 재교부하여야 한다.

② 제1항에 따라 비료 생산(수입)업 등록(신고)증을 재교부 받지 아니한 비료 생산(수입)업자는 이 고시 시행일부터 6개월 이내에 이 고시 전문 기준에 적합하도록 해당 시장․군수․구청장에게 신고하여 비료 생산(수입)업 등록(신고)증을 재교부 받아야 한다.

[별표 2]를 다음과 같이 개정한다.

1. 질소질비료의 “비 고”를 “그 밖의 사항”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “01.황산암모늄(유안)”을 “01.황산암모늄(유안) <정의>암모니아와 황산의 반응물질로 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “02.요소”를 “02.요소 <정의>암모니아와 이산화탄소의 반응물질로 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “03.염화암모늄”을 “03.염화암모늄 <정의>암모니아와 염산의 반응물질 또는 염과 암모늄소다법에 의해서 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “04.부산염화암모늄”을 “04.부산염화암모늄 <정의>화학제품 제조공정의 부산물로 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “05.질산암모늄”을 “05.질산암모늄 <정의>질산과 암모니아의 중화‧반응물질로 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “06.석회질소”를 “06.석회질소 <정의>석회석을 원료로 한 생석회에 무연탄이나 코크스를 용융시켜 생성된 칼슘카바이드에 질소가스를 첨가하여 입상으로 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “07.암모니아수”를 “암모니아수 <정의>암모니아를 물에 용해시켜 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “08.질산석회”를 “08.질산석회 <정의>질산을 석회석으로 중화처리하여 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “09.질황안”을 “09.질황안 <정의>유안 제조공정의 부산물로 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “10.질안석회”를 “10.질안석회 <정의>질산암모늄과 석회석분말을 혼합‧조립하여 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “11.피복요소”를 “11.피복요소 <정의>요소를 피복하여 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “12.씨디유(CDU)”를 “12.씨디유(CDU) <정의>요소와 Acetaldehyde의 반응물질로 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “13.아이비디유(IBDU)”를 “13.아이비디유 (IBDU) <정의>요소와 Isobuthylaldehyde의 반응물질을 중화 후 수세‧건조하여 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “14.엠유(MU)”를 “14.엠유(MU) <정의>요소와 포르말린의 반응물질로 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “15.칠레초석”을 “15.칠레초석 <정의>천연질산나트륨을 분쇄‧용해 후 정제하여 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “16.질산희토”를 “16.질산희토 <정의>희토류를 질산으로 환원시켜 제조한 것”으로 한다.

1. 질소질비료의 비료의 종류 “17.광물융합체질소”를 “17.광물융합체질소 <정의>요소와 무수 금속염을 혼합‧열처리하여 생성된 용융액을 팽윤성 운모와 혼합하여 제조한 것”으로 한다.

2. 인산질비료의 “비 고”를 “그 밖의 사항”으로 한다.

2. 인산질비료의 비료의 종류 “01.과린산석회(과석)”을 “01.과린산석회 <정의>인광석에 황산을 처리하여 제조한 것”으로 한다.

2. 인산질비료의 비료의 종류 “02.중과린산석회(중과석)”을 “02.중과린산석회(중과석) <정의>인광석에 인산을 처리하여 제조한 것”으로 한다.

2. 인산질비료의 비료의 종류 “03.토마스인비”를 “03.토마스인비 <정의>제철 공정의 토마스 제강법에서 발생되는 부산물인 광재(鑛滓)를 분쇄하여 제조한 것”으로 한다.

2. 인산질비료의 비료의 종류 “04.용성인비”를 “04.용성인비 <정의>인광석과 사문암을 용융시켜 제조한 것”으로 한다.

2. 인산질비료의 비료의 종류 “05.용과린”을 “05.용과린 <정의>과린산석회와 용성인비를 혼합‧조립하여 제조한 것”으로 한다.

2. 인산질비료의 비료의 종류 “06.가공인산비료 (인산,수산화칼슘,구연산,수산화나트륨을 혼합하여 제조한 비료)”를 “06.가공인산비료 <정의>인산,수산화칼슘,구연산,수산화나트륨을 혼합하여 제조한 것”으로 한다.

3. 칼리질비료의 “비 고”를 “그 밖의 사항”으로 한다.

3. 칼리질비료의 비료의 종류 “01.황산칼륨”을 “01.황산칼륨 <정의>염화칼륨에 황산을  처리하여 제조한 것”으로 한다.

3. 칼리질비료의 비료의 종류 “03.염화칼륨”을 “03.염화칼륨 <정의>실빈(sylvine) 등 광물질을 가열‧용해한 후 가성소다로 분리‧정제하여 제조한 것”으로 한다.

3. 칼리질비료의 비료의 종류 “04.황산칼륨고토”를 “04.황산칼륨고토 <정의>천연 광물질 랑베나이트를 정제하여 제조한 것”으로 한다.

4. 복합비료의 “비 고”를 “그 밖의 사항”으로 한다.

4. 복합비료의 비료의 종류 “03.제1종복합 ((질소, 인산, 칼리 3요소 성분중 2종이상 함유된 것으로서 화학적 과정에 의하여 제조된 비료)”을 “03.제1종복합 <정의>질소, 인산, 칼리 3요소 성분중 2종이상 함유된 것으로서 화학적 과정에 의하여 제조한 것”으로 한다.

4. 복합비료의 비료의 종류 “03.제2종복합 (제1항의 질소질비료, 제2항의 인산질비료, 제3항의 칼리질비료, 제4항의 제1종 복합비료 중 2종이상을 배합한 것)”을 “03.제2종복합 <정의>제1항의 질소질비료, 제2항의 인산질비료, 제3항의 칼리질비료, 제4항의 제1종 복합비료 중 2종이상을 배합하여 제조한 것”으로 한다.

4. 복합비료의 비료의 종류 “03.제3종복합 (제2종복합비료와 유기물을 배합한 것)”을 “03.제3종복합 <정의>제2종복합비료와 유기물을 배합하여 제조한 것”으로 한다.

4. 복합비료의 비료의 종류 “04.제4종복합 1.엽면시비용”을 “04.제4종복합  1.엽면시비용 <정의>식물의 잎에 사용할 수 있도록 제조한 것”으로 한다.

4. 복합비료의 비료의 종류 “05.제4종복합 2.양액․관주용”을 “05.제4종복합 2.양액․관주용 <정의>물에 희석하여 양액·관주할 수 있도록 제조한 것”으로 한다.

4. 복합비료의 비료의 종류 “06.제4종복합 3.화초용”을 “06.제4종복합 3.화초용 <정의>원액 그대로 사용할 수 있도록 액상으로 제조한 것”으로 한다.

4. 복합비료의 비료의 종류 “07.엠유(MU)복합”을 “07.엠유(MU)복합 <정의>엠유비료와 복합비료를 배합하여 제조한 것”으로 한다.

4. 복합비료의 비료의 종류 “08.피복복합”을 “08.피복복합 <정의>복합비료를 피복하여 제조한 것”으로 한다.

4. 복합비료의 비료의 종류 “09.씨디유(CDU)복합”을 “09.씨디유(CDU)복합 <정의>씨디유비료와 복합비료를 배합하여 제조한 것”으로 한다.

4. 복합비료의 비료의 종류 “10.피복요소복합 (피복요소와 제2종복합비료 또는 제2종 복합비료 원료를 배합한 것)”을 “10.피복요소복합 <정의>피복요소와 복합비료를 배합하여 제조한 것”으로 한다.

4. 복합비료의 비료의 종류 “11.아이비디유(IBDU)복합”을 “11.아이비디유(IBDU)복합 <정의>아이비디유비료와 복합비료를 배합하여 제조한 것”으로 한다.

4. 복합비료의 비료의 종류 “12.포름요소복합 (포름요소수지를 점결제로 한 것)”을 “12.포름요소복합 <정의>포름요소수지를 점결제와 혼합하여 제조한 것”으로 한다.

5. 석회질비료의 “비 고”를 “그 밖의 사항”으로 한다.

5. 석회질비료의 비료의 종류 “01.소석회”를 “01.소석회 <정의>생석회 또는 소성백운석을 물과 반응시켜 제조한 것”으로 한다.

5. 석회질비료의 비료의 종류 “02.석회석”을 “02.석회석 <정의>석회석을 분쇄하여 제조한 것”으로 한다.

5. 석회질비료의 비료의 종류 “03.석회고토”를 “03.석회고토 <정의>백운석을 분쇄하여 제조한 것”으로 한다.

5. 석회질비료의 비료의 종류 “04.부산소석회 (화학제품 생산시에 생산되는 부산물로 제조된 것)”를 “04.부산소석회 <정의>아세틸렌 가스 제조공정의 부산물로 제조한 것”으로 한다.

5. 석회질비료의 비료의 종류 “05.부산석회 (화학제품 생산시에 생산되는 부산물로 제조된 것)”를 “05.부산석회 <정의>소다회 제조공정의 부산물로 제조한 것”으로 한다.

5. 석회질비료의 비료의 종류 “06.패화석”을 “06.패화석 <정의>패화석 또는 패각을 분쇄하여 제조한 것”으로 한다.

5. 석회질비료의 비료의 종류 “07.생석회”를 “07.생석회 <정의>석회석 또는 백운석을 소성시켜 제조한 것”으로 한다.

5. 석회질비료의 비료의 종류 “08.액상석회”를 “08.액상석회 <정의>패화석 등을 염산 등으로 중화처리 등의 방법으로 제조한 것”으로 한다.

5. 석회질비료의 비료의 종류 “09.수용성분상석회”를 “09.수용성분상석회 <정의>고용해성칼슘염과 저용해성칼슘염을 혼합하여 엽면살포용으로 제조한 것”으로 한다.

5. 석회질비료의 비료의 종류 “10.부산석고”를 “10.부산석고 <정의>인광석과 황산을 이용한 인산 제조 공정의 부산물로 제조한 것”으로 한다.

6. 규산질비료의 “비 고”를 “그 밖의 사항”으로 한다.

6. 규산질비료의 비료의 종류 “01.규산질”을 “01.규산질 <정의>제선과정에서 발생하는 고로(용광로) 광재(슬래그)를 분쇄․조립하여 제조한 것”으로 한다.

6. 규산질비료의 비료의 종류 “03.규회석”을 “규회석 <정의>규회석을 분쇄‧조립하여 제조한 것”으로 한다.

6. 규산질비료의 비료의 종류 “04.광재(鑛滓)규산질”을 “04.광재(鑛滓)규산질 <정의>제철(製鐵)공정의 부산물인 제강슬러그에서 금속성분을 회수 처리한 광재(鑛滓)를 분쇄‧성형하여 제조한 것”으로 한다.

6. 규산질비료의 비료의 종류 “05.경량콘크리트규산질”을 “05.경량콘크리트규산질 <정의>경량콘크리트 제조공정의 부산물로 제조한 것”으로 한다.

6. 규산질비료의 비료의 종류 “06.규인”을 “06.규인 <정의>제철(製鐵)공정의 부산물인 광재(鑛滓)에 구용성인산을 흡수시켜 제조한 것”으로 한다.

6. 규산질비료의 비료의 종류 “07.규인칼륨”을 “07.규인칼륨 <정의>제철(製鐵)공정의 부산물인 광재(鑛滓)를 구용성인산 및 구용성칼리를 흡수시켜 제조한 것”으로 한다.

6. 규산질비료의 비료의 종류 “08.수용성발표규산 (수중에서 확산처리되는 규산질로서 정제(錠劑) 형태로 제조한 것)”을 “08.수용성발표규산 <정의>수중에서 확산처리되는 규산질로서 정제(錠劑) 형태로 제조한 것”으로 한다.

7. 고토비료의 “비 고”를 “그 밖의 사항”으로 한다.

7. 고토비료의 비료의 종류 “01.황산고토”를 “01.황산고토 <정의>마그네슘의 산화물 등과 황산의 반응물질을 증발‧농축 후 결정을 석출시켜 제조한 것”으로 한다.

7. 고토비료의 비료의 종류 “02.가공황산고토”를 “02.가공황산고토 <정의>산화고토에 황산을 처리하여 제조한 것”으로 한다.

7. 고토비료의 비료의 종류 “03.고토붕소”를 “03.고토붕소 <정의>사문석과 올렉사이트를 황산과 반응‧조립하여 제조한  것”으로 한다.

7. 고토비료의 비료의 종류 “04.수산화고토”를 “04.수산화고토 <정의>해수(海水)를 석회유와 반응‧농축하여 제조한 것”으로 한다.

7. 고토비료의 비료의 종류 “05.질산고토”를 “05.질산고토 <정의>질산과 산화마그네슘을 반응시켜 농축, 탈수, 냉각 및 건조하여 제조한 것”으로 한다.

7. 고토비료의 비료의 종류 “06.부산고토”를 “06.부산고토 <정의>제강공정의 부산물인 마그네시아-돌로마이트계 내화물로 제조한 것”으로 한다.

8. 미량요소비료의 “비 고”를 “그 밖의 사항”으로 한다.

8. 미량요소비료의 비료의 종류 “01.붕산”을 “01.붕산 <정의>산화붕소가 수화되어 생기는 산소산을 정제‧분리하여 제조한 것”으로 한다.

8. 미량요소비료의 비료의 종류 “02.붕사”를 “02.붕사 <정의>천연 붕산염으로 제조하거나, 붕산에 탄산소다로 중화처리하여 제조한 것”으로 한다.

8. 미량요소비료의 비료의 종류 “03.황산아연”을 “03.황산아연 <정의>아연에 황산을 반응시켜 생성된 물질로 제조한 것”으로 한다.

8. 미량요소비료의 비료의 종류 “04.미량요소복합”을 “04.미량요소복합 <정의>미량요소(킬레이트화된 미량요소 포함)를 2종 이상 혼합하여 제조한 것”으로 한다.

8. 미량요소비료의 비료의 종류 “05.황산구리 (염화구리, 황산 등을 반응시켜 황산구리(CuSO4)로 제조한 것)”을 “05.황산구리 <정의>염화구리, 황산 등을 반응시켜 황산구리(CuSO4)로 제조한 것”으로 한다.

8. 미량요소비료의 비료의 종류 “06.황산망간 (산화망간, 황산 등을 반응시켜 황산망간(MnSO4)으로 제조한 것)”을 “06.황산망간 <정의>산화망간, 황산 등을 반응시켜 황산망간(MnSO4)으로 제조한 것”으로 한다.

8. 미량요소비료의 비료의 종류 “07.몰리브덴산나트륨 (산화몰리브덴, 수산화나트륨 등을 반응시켜 몰리브덴산나트륨(Na2MoO4)으로 제조한 것)”을 “07.몰리브덴산나트륨 <정의>산화몰리브덴, 수산화나트륨 등을 반응시켜 몰리브덴산나트륨(Na2MoO4)으로 제조한 것”으로 한다.

8. 미량요소비료의 비료의 종류 “08.킬레이트철 (염화철과 EDTA 등을 반응시켜 킬레이트철(EDTA-Fe)로 제조한 것)”을 “08.킬레이트철 <정의>염화철과 EDTA 등을 반응시켜 킬레이트철(EDTA-Fe)로 제조한 것

”으로 한다.

10. 그 밖의 비료의 “비 고”를 “그 밖의 사항”으로 한다.

10. 그 밖의 비료의 비료의 종류 “01.제오라이트”를 “01.제오라이트 <정의>함수 알루미늄 규산염 광물의 일종인 제오라이트를 분쇄하여 제조한 것”으로 한다.

10. 그 밖의 비료의 비료의 종류 “02.벤토나이트”를 “02.벤토나이트 <정의>점토광물의 일종인 벤토나이트를 분쇄하여 제조한 것”으로 한다.

10. 그 밖의 비료의 비료의 종류 “05.석회처리”를 “05.석회처리 <정의>음식물류폐기물 등 별표5의 퇴비에 사용가능한 원료(광물질 제외)와 생석회를 투입하여 열반응시켜 안정화하여 제조한 것”으로 하고 그 밖의 규격 “2. 수분 50% 이하”를 “2. 수분 40% 이하”로 하며 “3. 안정도: 퇴비의 부숙도와 동일함(“부숙”을 “안정”으로 본다) ※ CaO 함량이 80%이상인 생석회만 25% 이상 사용하여야 한다.“를 신설한다.

10. 그 밖의 비료의 비료의 종류 “07.재”를 “07.재 <정의>초본류 또는 목본류를 연소시키고 남은 재로 제조한 것”으로 한다.

10. 그 밖의 비료의 비료의 종류 “08.아미노산발효부산액”을 “08.아미노산 발효부산액 <정의>당을 이용하여 생물학적 또는 화학적반응을 통하여 조미료 생산과정에서 발생하는 액상 부산물로 제조한 것”으로 한다.

10. 그 밖의 비료의 비료의 종류 “09.부산동물질액”을 “09.부산동물질액 <정의>식품첨가물인 엘-시스틴 생성시 발생되는 아미노산액으로 제조한 것”으로 한다.

10. 그 밖의 비료의 비료의 종류 “11.아미노산발효부산박”을 “11.아미노산발효부산박 <정의>당을 이용하여 생물학적 또는 화학적반응을 통하여 조미료 생산과정에서 발생하는 액상 부산물을 건조하여 제조한 것”으로 한다.

10. 그 밖의 비료의 비료의 종류 “13.상토1호”를 “13.상토1호 <정의>주로 수도작물의 묘를 키우는 배지)”로 하고 함유할 수 있는 유해성분의 최대량에 “건물중에 대하여 비소 25mg/kg 카드뮴 4mg/kg 수은 4mg/kg 납 200mg/kg 크롬(6가) 5mg/kg 구리 150mg/kg 니켈 100mg/kg 아연 300mg/kg 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏”를 “1. 건물중에 대하여 비소 25mg/kg 카드뮴 4mg/kg 수은 4mg/kg 납 200mg/kg 크롬(6가) 5mg/kg 구리 150mg/kg 니켈 100mg/kg 아연 300mg/kg 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏”로 하고 “2. 다음 병원성미생물은 불검출 리스테리아 모노사이토제네스(Listeria monocytogenes)”를 신설한다.

10. 그 밖의 비료의 비료의 종류 “14.상토2호”를 “14.상토2호 <정의>주로 원예작물의 묘를 키우는 배지”로 하고 함유할 수 있는 유해성분의 최대량에 “건물중에 대하여 비소 25mg/kg 카드뮴 4mg/kg 수은 4mg/kg 납 200mg/kg 크롬(6가) 5mg/kg 구리 150mg/kg 니켈 100mg/kg 아연 300mg/kg 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏”를 “1. 건물중에 대하여 비소 25mg/kg 카드뮴 4mg/kg 수은 4mg/kg 납 200mg/kg 크롬(6가) 5mg/kg 구리 150mg/kg 니켈 100mg/kg 아연 300mg/kg 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏”로 하고 “2. 다음 병원성미생물은 불검출 리스테리아 모노사이토제네스(Listeria monocytogenes)”를 신설한다.

[별표 3]을 다음과 같이 개정한다.

1. 부숙유기질비료의 “비 고”를 “그 밖의 사항”으로 한다.

1. 부숙유기질비료의 비료의 종류 “01.가축분퇴비”를 “01.가축분퇴비 <정의>가축의 분뇨를 50%이상 원료로 사용하고 별표5의 가축분퇴비에 사용가능한 원료를 2종 이상 혼합하여 발효과정과 후숙과정을 거쳐 제조한 것”으로 한다.

1. 부숙유기질비료의 비료의 종류 “02.퇴비”를 “02.퇴비 <정의>별표5의 퇴비에 사용가능한 원료를 2종 이상 혼합하여 발효과정과 후숙과정을 거쳐 제조한 것”으로 한다.

1. 부숙유기질비료의 비료의 종류 “03.부숙겨”를 “03.부숙겨 <정의>겨를 70% 이상 원료로 사용하고 별표5의 부숙겨에 사용가능한 원료를 2종이상 혼합하여 발효과정과 후숙과정을 거쳐 제조한 것”으로 한다.

1. 부숙유기질비료의 비료의 종류 “05.분뇨 잔사”를 “05.분뇨 잔사 <정의>사람의 분뇨를 발효과정과 후숙과정을 거쳐 제조한 것”으로 한다.

1. 부숙유기질비료의 비료의 종류 “06.부엽토”를 “06.부엽토 <정의>낙엽이 퇴적되어 부숙된 흙으로 제조한 것”으로 한다.

1. 부숙유기질비료의 비료의 종류 “10.건조축산폐기물”을 “10.건조축산폐기물 <정의>가축 도축과정의 부산물을 발효과정과 후숙과정을 거쳐 건조하여 제조한 것”으로 한다.

1. 부숙유기질비료의 비료의 종류 “11.가축분뇨발효액”을 “11.가축분뇨발효액 <정의>가축의 분뇨를 발효시켜 액상의 물질로 제조한 것”으로 한다.

1. 부숙유기질비료의 비료의 종류 “12.부숙왕겨”를 “12.부숙왕겨 <정의>왕겨를 70% 이상 원료로 사용하고 별표5의 부숙왕겨에 사용가능한 2종이상 원료를 혼합하여 발효과정과 후숙과정을 거쳐 제조한 것”으로 한다.

1. 부숙유기질비료의 비료의 종류 “13.부숙톱밥”을 “13.부숙톱밥 <정의>톱밥을 70% 이상 원료로 사용하고 별표5의 부숙톱밥에 사용가능한 원료를 2종이상  혼합하여 발효과정과 후숙과정을 거쳐 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 “비 고”를 “그 밖의 사항”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “01.어박(어분포함)”을 “01.어박(어분포함) <정의>어류(魚類)에서 기름 등을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “02.골분”을 “02.골분 <정의>동물의 뼈를 증열(蒸熱) 또는 용제(溶劑)로 처리한 후 건조‧분쇄하여 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “03.잠용유박”을 “03.잠용유박 <정의>누에번데기에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “04.대두유박”을 “04.대두유박 <정의>콩에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “05.채종유박”을 “05.채종유박 <정의>유채에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “06.면실유박”을 “06.면실유박 <정의>목화에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “07. 깻묵”을 “07. 깻묵 <정의>깨에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “08.낙화생유박”을 “08.낙화생유박 <정의>땅콩에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “09.아주까리유박”을 “09.아주까리유박 <정의>아주까리(피마자)에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “10. 그 밖의 식물성 유박”을 “10. 그 밖의 식물성 유박 <정의>그 밖의 식물에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “11.미강유박”을 “11.미강유박 <정의>쌀겨에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “12.혼합유박 (별표5의 혼합유박에 사용가능한 원료를 2종 이상 혼합한 것)”을 “12.혼합유박 <정의>식물성유박을 2종 이상 혼합하여 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “13.가공계분”을 “13.가공계분 <정의>계분을 발효 또는 황산 처리하여 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “15.혼합유기질 (별표5의 혼합유기질에 사용가능한 원료를 2종 이상 혼합한 것)”을 “15.혼합유기질 <정의>식물성유박(박), 동물성 잔재물 등 유기물질 2종 이상 혼합하여 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “16.증제피혁분”을 “16.증제피혁분 <정의>피혁제품 제조공정의 부산물을 가수분해 처리 후 증제‧건조 하여 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “17.맥주오니”를 “17.맥주오니 <정의>맥주 제조공정의 부산물로 제조한 것”으로 한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “18.유기복합 (별표5의 유기복합에 사용가능한 원료를 2종 이상 혼합한 것)”을 “18.유기복합 <정의>식물성유박(박), 동물성 잔재물, 천연광물 등 유기물질 2종 이상 혼합하여 제조한 것”으로 하고 그 밖의 사항 “3.부숙된 것 제외”를 삭제한다.

2. 유기질비료의 비료의 종류 “20.혈분 (가축의 혈액을 130℃이상에서 멸균한 후 건조하여 분쇄한 것)”을 “20.혈분 <정의>가축의 혈액을 130℃이상에서 멸균한 후 건조하여 분쇄한 것”으로 한다.

3. 미생물비료의 “비 고”를 “그 밖의 사항”으로 한다.

3. 미생물비료의 비료의 종류 “01.토양미생물제제(미생물효소)”를 “01.토양미생물제제(미생물효소) <정의>미생물을 배양하여 제조한 것”으로 한다.

4. 그 밖의 비료의 “비 고”를 “그 밖의 사항”으로 한다.

4. 그 밖의 비료의 비료의 종류 “01.건계분 (계분을 단순 건조하여 제조한 것)”을 “01.건계분 <정의>계분을 단순 건조하여 제조한 것”으로 한다.

4. 그 밖의 비료의 비료의 종류 “02.지렁이분”을 “02.지렁이분 <정의>지렁이가 음식물쓰레기 등 퇴비에 사용가능한 원료를 먹이로 하여 생산한 분을 후숙과정을 거쳐 제조한 것”으로 한다.

4. 그 밖의 비료의 비료의 종류 “03.동애등에분”을 “03.동애등에분 <정의>동애등에가 음식물쓰레기 등 퇴비에 사용가능한 원료를 먹이로 하여 생산한 분을 후숙과정(4주)을 거쳐 제조한 것”으로 하고 그 밖의 규격 “1. 건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.5% 이하”를 “1. 건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0% 이하”로 한다.

[별표 5]를 다음과 같이 개정한다.

1. 보통비료의 사용가능한 원료의 “비 고”를 “그 밖의 사항”으로 한다.

1. 보통비료의 사용가능한 원료 그 밖의 원료 석회처리 원료 종류에 “2호의 퇴비에 사용가능한 원료. 다만, 2호의 광물질은 생석회만 사용할 수 있음”을 “2호의 퇴비에 사용가능한 원료. 다만, 2호의 광물질은 CaO 함량이 80%이상인 생석회만 25% 이상 사용하여야 한다.”로 한다.

2. 부산물비료의 사용가능한 원료의 “비 고”를 “그 밖의 사항”으로 한다.

2. 부산물비료의 사용가능한 원료 가축분뇨발효액 원료 종류에 “가축분뇨 또는 퇴비에 사용가능한 원료 중 농림부산물류 및 음식물류폐기물”을 “가축분뇨, 퇴비에 사용가능한 원료 중 농림부산물류, 음식물류폐기물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호 51-38-01〜02), 음식물류폐기물처리잔재물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호  51-38-03)”로 하고 그 밖의 사항에 “농림부산물류 또는 음식물류폐기물은 혐기성소화시설(바이오가스 생산시설)에서 생산할 경우에만 30% 이내에서 사용하여야 한다.”를 “농림부산물류, 음식물류폐기물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호 51-38-01〜02), 음식물류폐기물처리잔재물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호  51-38-03)은 혐기성소화시설(바이오가스 생산시설)에서 생산할 경우에만 30% 이내에서 사용 가능하며 그 외 시설에서는 가축분뇨만 사용 가능함”로 한다.

2. 부산물비료의 사용가능한 원료 혼합유기질 원료 종류에 “어박, 어분, 골분, 잠용유박, 대두박, 채종유박, 면실유박, 깻묵, 낙화생유박, 아주까리유박, 미강유박, 가공계분, 증제피혁분, 맥주오니, 미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박, 혈분, 그 밖의 식물성유박”을 “어박, 어분, 골분, 잠용유박, 대두박, 채종유박, 면실유박, 깻묵, 낙화생유박, 아주까리유박, 미강유박, 가공계분, 증제피혁분, 맥주오니, 미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박, 혈분, 그 밖의 식물성(유)박, 음식물류폐기물건조분말”로 하고 그 밖의 사항에 “3. 음식물류폐기물건조분말은 염분 2%이하 및 수분 15% 이하이어야 하며, 전체 원료의 30%이하로 사용하여야 한다.”를 신설한다.

2. 부산물비료의 사용가능한 원료 유기복합 원료 종류에 “골분, 랑베나이트, 구아노포스페이트, 질소질구아노, 잠용유박, 대두박, 채종유박, 면실유박, 깻묵, 낙화생유박, 아주까리유박, 미강유박, 미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박, 혈분, 그 밖의 식물성유박”을 “골분, 랑베나이트, 구아노포스페이트, 질소질구아노, 잠용유박, 대두박, 채종유박, 면실유박, 깻묵, 낙화생유박, 아주까리유박, 미강유박, 미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박, 혈분, 그 밖의 식물성(유)박, 건조·파쇄 음식물류폐기물”로 하고 그 밖의 사항에 “3. 음식물류폐기물건조분말은 염분 2%이하 및 수분 15% 이하이어야 하며, 전체 원료의 30%이하로 사용하여야 한다.”를 신설한다.

신·구조문대비표

[「비료 공정규격설정 및 지정」중 일부개정 ]

현 행

개 정

제6조 (비료의 원료와 그 밖의 기준) ① 다음 각 호에 해당되는 경우에는 비료 원료로 사용할 수 없다.

1.～3. (생략)

4.「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4에서 정한 다음의 어느 하나에 해당하는 분류번호의 폐목재<개정 2018. 3. 30.>

가. 51-20-04, 51-20-05, 51-20-07, 51-20-08, 51-20-09, 51-20-11, 51-20-12, 51-20-13, 51-20-99

5. 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」제34조의 별표 13에서 정하는 특례지역 기준의 배출허용기준을 초과하는 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 있는 물<신설 2011. 11. 1., 2013. 10. 1., 2014. 7. 1.>

6.～7. (생략)

8. 음식물류폐기물, 폐수처리오니. 아주까리 및 아주까리유박. 다만, 별표 5에서 사용가능한 원료로 정한 비료의 종류에는 사용할 수 있다.<신설 2014. 7. 1., 개정 2017. 9. 18.>

9. <신설>

제6조 (비료의 원료와 그 밖의 기준) ① 다음 각 호에 해당되는 경우에는 비료 원료로 사용할 수 없으며 비료에 포함되지 않아야 한다.

1.～3. (현행과 같음)

4.「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4에서 정한 다음의 어느 하나에 해당하는 분류번호의 폐목재<개정 2018. 3. 30>

가. 51-20-04, 51-20-05, 51-20-07, 51-20-08, 51-20-09, 51-20-11, 51-20-12, 51-20-13, 51-20-99, 91-10-02, 91-10-03

5. 「물환경보전법 시행규칙」제34조의 별표 13에서 정하는 특례지역 기준의 배출허용기준을 초과하는 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 있는 물<신설 2011. 11. 1., 2013. 10. 1., 2014. 7. 1.>

6.～7. (현행과 같음)

8. 음식물류폐기물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호 51-38-01〜02), 음식물류폐기물처리잔재물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호 51-38-03), 그 밖의 음식물류폐기물처리잔재물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호 51-38-99), 폐수처리오니, 아주까리 및 아주까리유박, 동물의 분뇨, (폐)사료. 다만, 별표 5에서 사용가능한 원료로 정한 비료의 종류에는 사용할 수 있다.

9. 유리, 플라스틱, 금속, 뼈, 도자기, 타일, 비닐, 천, 은박, 종이 등 이와 유사한 물질(이하 “이물질”이라 한다). 다만, 비의도적으로 혼입된 이물질이 다음 각 목에 해당되는 경우에는 사용할 수 있다.

가. 유리, 비닐, 플라스틱, 금속, 뼈, 도자기, 타일, 천, 은박, 종이 등 이와 유사한 물질(건물중): 2mm를 초과하는 각각의 물질 합계량이 0.5% 미만.

나. 비닐(건물중): 2mm를 초과하는 비닐이 0.2% 미만.

제7조 (재검토기한) 농촌진흥청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2018년 6월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 5월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제7조 (재검토기한) 농촌진흥청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2019년 6월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 5월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부  칙 <2019. 3. 28.>

제1조 (시행일) 이 고시는 2019년 4월 28일부터 시행한다.

제2조 (비료 생산(수입)업 등록(신고)증의 재교부에 관한 경과조치) ① 시장․군수․구청장은 비료 생산(수입)업을 등록(신고)한 자의 등록(신고)사항에 대하여 이 고시 시행일부터 3개월 이내에 이 고시 전문 기준에 적합하도록 보완 등 그 밖에 필요한 조치를 취하고 직권으로 등록(신고)사항을 변경하여 비료 생산(수입)업 등록(신고)증을 재교부하여야 한다.

② 제1항에 따라 비료 생산(수입)업 등록(신고)증을 재교부 받지 아니한 비료 생산(수입)업자는 이 고시 시행일부터 6개월 이내에 이 고시 전문 기준에 적합하도록 해당 시장․군수․구청장에게 신고하여 비료 생산(수입)업 등록(신고)증을 재교부 받아야 한다.

【별표 2】 보통비료의 공정규격설정

【별표 2】 보통비료의 공정규격설정

1. 질소질비료

1. 질소질비료

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해 성분의 최대량	그 밖의 규격	비 고
01. 황산암모늄 (유안)	암모니아태질소: 20	암모니아태 질소 함유율 1 %에 대하여 황청산화물: 0.05% 비 소: 0.005% 설파민산: 0.01%
02. 요소	질소전량: 45	질소전량의 함유율 1 %에 대하여 뷰렛태질소: 0.022%
03. 염화 암모늄	암모니아태질소: 25
04. 부산염화암모늄	암모니아태질소: 23
05. 질산암모늄	암모니아태질소: 16 질산태질소: 16
06. 석회질소	질소전량: 19		디시안디아미드태질소: 1.2 % 이하
07. 암모니아수 <2009. 10. 1.>	암모니아태질소: 15
08. 질산석회	질산태 질소: 10 <2000. 4. 10.>	질산태질소 함유율 1 %에 대하여 아질산: 0.04%
09. 질황안	암모니아태질소: 18 질산태질소: 7 <2002. 1. 31.>	암모니아태질소 함유율 1 %에 대하여 황청산화물: 0.05% 비소: 0.005% 설파민산: 0.01%	디엠피피<DMPP>를 원료로 사용할 경우 암모니아태질소 함유율 1 %에 대하여 디엠피피: 0.008%이상 <2005. 3. 19.>
10. 질안석회	암모니아태질소: 10 질산태질소: 10
11. 피복요소	질소전량: 35	질소전량의 함유율 1 %에 대하여 뷰렛태질소: 0.022%	질소의 초기용출율 (30℃ 24시간 수중정치용출)은 25 % 이하일 것
12. 씨디유 (CDU) <2009. 10. 1.>	질소전량: 28	질소전량의 함유율 1 %에 대하여 뷰렛태질소: 0.02%	요소태질소는 3.0 % 이하일 것
13. 아이비디유 (IBDU) <신설 1994. 8. 12., 2009. 10. 1.)	질소전량: 28	질소전량의 함유율 1 %에 대하여 뷰렛태질소: 0.02%	요소태질소는 3.0 % 이하일 것
14. 엠유 (MU) <신설 2002. 11. 8., 2009. 10. 1.>	1.질소전량: 35 2.붕소를 보증할 경우 수용성붕소 0.05	질소전량의 함유율 1 %에 대하여 뷰렛태질소: 0.02%	1.수용성질소가 질소전량의 50 % 이상인 경우 요소태 질소 20 % 이하로 할 것 2.질소활성계수가 40 %이상일 것
15. 칠레초석 <신설 2005. 3. 19.>	질산태질소: 15
16. 질산희토 <신설 2006. 1. 6., 2009. 10. 1.>	1.질산태질소:10 2.다음 각 성분을 보증 하고자 할 경우 <2009. 10. 1.> 수용성고토: 4 수용성붕소: 5 수용성망간: 1 수용성아연: 2	함유주성분의 함유율 1 %에 대하여 니켈 0.01% 크롬 0.01% 카드뮴 0.00018%	수용성 세륨(W-CeO2) 5 %이상
17. 광물융합체 질소 <신설: 2010. 12. 23	1.질소전량: 18 2.가용성석회: 3 3.구용성고토: 0.4	질소전량의 함유량 1%에 대하여 뷰렛태질소: 0.02%		삭제 <2014. 7. 1.>

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해 성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
01. 황산암모늄 (유안) <정의>암모니아와 황산의 반응물질로 제조한 것	암모니아태질소: 20	암모니아태 질소 함유율 1 %에 대하여 황청산화물: 0.05% 비 소: 0.005% 설파민산: 0.01%
02. 요소 <정의>암모니아와 이산화탄소의 반응물질로 제조한 것	질소전량: 45	질소전량의 함유율 1 %에 대하여 뷰렛태질소: 0.022%
03. 염화 암모늄 <정의>암모니아와 염산의 반응물질 또는 염과 암모늄소다법에 의해서 제조한 것	암모니아태질소: 25
04. 부산염화암모늄 <정의>화학제품 제조공정의 부산물로 제조한 것	암모니아태질소: 23
05. 질산암모늄 <정의>질산과 암모니아의 중화‧반응물질로 제조한 것	암모니아태질소: 16 질산태질소: 16
06. 석회질소 <정의>석회석을 원료로 한 생석회에 무연탄이나 코크스를 용융시켜 생성된 칼슘카바이드에 질소가스를 첨가하여 입상으로 제조한 것	질소전량: 19		디시안디아미드태질소: 1.2 % 이하
07. 암모니아수 <2009. 10. 1.> <정의>암모니아를 물에 용해시켜 제조한 것	암모니아태질소: 15
08. 질산석회 <정의>질산을 석회석으로 중화처리하여 제조한 것	질산태 질소: 10 <2000. 4. 10.>	질산태질소 함유율 1 %에 대하여 아질산: 0.04%
09. 질황안 <정의>유안 제조공정의 부산물로 제조한 것	암모니아태질소: 18 질산태질소: 7 <2002. 1. 31.>	암모니아태질소 함유율 1 %에 대하여 황청산화물: 0.05% 비소: 0.005% 설파민산: 0.01%	디엠피피<DMPP>를 원료로 사용할 경우 암모니아태질소 함유율 1 %에 대하여 디엠피피: 0.008%이상 <2005. 3. 19.>
10. 질안석회 <정의>질산암모늄과 석회석분말을 혼합‧조립하여 제조한 것	암모니아태질소: 10 질산태질소: 10
11. 피복요소 <정의>요소를 피복하여 제조한 것	질소전량: 35	질소전량의 함유율 1 %에 대하여 뷰렛태질소: 0.022%	질소의 초기용출율 (30℃ 24시간 수중정치용출)은 25 % 이하일 것
12. 씨디유 (CDU) <2009. 10. 1.> <정의>요소와 Acetaldehyde의 반응물질로 제조한 것	질소전량: 28	질소전량의 함유율 1 %에 대하여 뷰렛태질소: 0.02%	요소태질소는 3.0 % 이하일 것
13. 아이비디유 (IBDU) <신설 1994. 8. 12., 2009. 10. 1.) <정의>요소와 Isobuthylaldehyde의 반응물질을 중화 후 수세‧건조하여 제조한 것	질소전량: 28	질소전량의 함유율 1 %에 대하여 뷰렛태질소: 0.02%	요소태질소는 3.0 % 이하일 것
14. 엠유 (MU) <신설 2002. 11. 8., 2009. 10. 1.> <정의>요소와 포르말린의 반응물질로 제조한 것	1.질소전량: 35 2.붕소를 보증할 경우 수용성붕소 0.05	질소전량의 함유율 1 %에 대하여 뷰렛태질소: 0.02%	1.수용성질소가 질소전량의 50 % 이상인 경우 요소태 질소 20 % 이하로 할 것 2.질소활성계수가 40 %이상일 것
15. 칠레초석 <신설 2005. 3. 19.> <정의>천연질산나트륨을 분쇄‧용해 후 정제하여 제조한 것	질산태질소: 15
16. 질산희토 <신설 2006. 1. 6., 2009. 10. 1.> <정의>희토류를 질산으로 환원시켜 제조한 것	1.질산태질소:10 2.다음 각 성분을 보증 하고자 할 경우 <2009. 10. 1.> 수용성고토: 4 수용성붕소: 5 수용성망간: 1 수용성아연: 2	함유주성분의 함유율 1 %에 대하여 니켈 0.01% 크롬 0.01% 카드뮴 0.00018%	수용성 세륨(W-CeO2) 5 %이상
17. 광물융합체 질소 <신설: 2010. 12. 23.> <정의>요소와 무수 금속염을 혼합‧열처리하여 생성된 용융액을 팽윤성 운모와 혼합하여 제조한 것	1.질소전량: 18 2.가용성석회: 3 3.구용성고토: 0.4	질소전량의 함유량 1%에 대하여 뷰렛태질소: 0.02%		삭제 <2014. 7. 1.>

2. 인산질 비료

2. 인산질 비료

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해 성분의 최대량	그 밖의 규격	비 고
01. 과린산석회 (과석)	가용성인산: 16 수용성인산: 13	가용성인산 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005% 카드뮴: 0.00018%
02. 중과린산석회 (중과석)	가용성인산: 30 수용성인산: 28	가용성인산 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005% 카드뮴: 0.00018%
03. 토마스인비	구용성인산: 16
04. 용성인비	1.구용성인산: 17 구용성고토: 12 알카리분: 40 <1994. 8. 12> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 <2009. 10. 1.> 가용성규산: 20 구용성망간: 1.0 구용성붕소: 0.05 <1994. 8. 12.>	구용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴: 0.00015% (1996. 1. 10.>	1.분상(粉狀) 분말도는 : 2.00㎜체에 전량(100 %)통과하여야함<2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀) : 1을 이용하여 조립 제조한 것<2009. 10. 1.>
05. 용과린	구용성인산: 17 구용성고토: 2.5	구용성인산 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005% 카드뮴: 0.00018%	1.구용성인산 17 %중 수용성인산 2 %이상 함유 2.입상(粒狀) : 분상을 이용하여 조립 제조한 것<2009. 10. 1.>
06. 가공인산비료 (인산,수산화칼슘,구연산,수산화나트륨을 혼합하여 제조한 비료) <신설 2009. 10. 1., 2013. 2. 14	구용성인산: 20 수용성인산: 4	구용성인산 함유율 1 %에 대하여 비 소 0.005% 카드뮴 0.00018%		삭제 <2013. 2. 14.>

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해 성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
01. 과린산석회 (과석) <정의>인광석에 황산을 처리하여 제조한 것	가용성인산: 16 수용성인산: 13	가용성인산 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005% 카드뮴: 0.00018%
02. 중과린산석회 (중과석) <정의>인광석에 인산을 처리하여 제조한 것	가용성인산: 30 수용성인산: 28	가용성인산 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005% 카드뮴: 0.00018%
03. 토마스인비 <정의>제철 공정의 토마스 제강법에서 발생되는 부산물인 광재(鑛滓)를 분쇄하여 제조한 것	구용성인산: 16
04. 용성인비 <정의>인광석과 사문암을 용융시켜 제조한 것	1.구용성인산: 17 구용성고토: 12 알카리분: 40 <1994. 8. 12> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 <2009. 10. 1.> 가용성규산: 20 구용성망간: 1.0 구용성붕소: 0.05 <1994. 8. 12.>	구용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴: 0.00015% (1996. 1. 10.>	1.분상(粉狀) 분말도는 : 2.00㎜체에 전량(100 %)통과하여야함<2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀) : 1을 이용하여 조립 제조한 것<2009. 10. 1.>
05. 용과린 <정의>과린산석회와 용성인비를 혼합‧조립하여 제조한 것	구용성인산: 17 구용성고토: 2.5	구용성인산 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005% 카드뮴: 0.00018%	1.구용성인산 17 %중 수용성인산 2 %이상 함유 2.입상(粒狀) : 분상을 이용하여 조립 제조한 것<2009. 10. 1.>
06. 가공인산비료 <정의>인산,수산화칼슘,구연산,수산화나트륨을 혼합하여 제조한 것 <신설 2009. 10. 1., 2013. 2. 14.>	구용성인산: 20 수용성인산: 4	구용성인산 함유율 1 %에 대하여 비 소 0.005% 카드뮴 0.00018%		삭제 <2013. 2. 14.>

3. 칼리질 비료

3. 칼리질 비료

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해 성분의 최대량	그 밖의 규격	비 고
01. 황산칼륨 <2009. 10. 1.>	수용성칼리: 45 <2009. 10. 1.>	수용성가리 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005%	1.염소 : 5.0 %이하 2.입상(粒狀) : 조립 제조한 것 <2009. 10. 1.>
02. 입상황산칼륨 <삭제, 2009. 10. 1.>
03. 염화칼륨 <2009. 10. 1.>	수용성칼리: 60 <2009. 10. 1.>
04. 황산칼륨고토 <2009. 10. 1.>	수용성칼리: 20 <2009. 10. 1.> 수용성고토: 17	수용성가리 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005%	염소: 5.0 %이하

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해 성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
01. 황산칼륨 <2009. 10. 1.> <정의>염화칼륨에 황산을 처리하여 제조한 것	수용성칼리: 45 <2009. 10. 1.>	수용성가리 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005%	1.염소 : 5.0 %이하 2.입상(粒狀) : 조립 제조한 것 <2009. 10. 1.>
02. 입상황산칼륨 <삭제, 2009. 10. 1.>
03. 염화칼륨 <2009. 10. 1.> <정의>실빈(sylvine) 등 광물질을 가열‧용해한 후 가성소다로 분리‧정제하여 제조한 것	수용성칼리: 60 <2009. 10. 1.>
04. 황산칼륨고토 <2009. 10. 1.> <정의>천연 광물질 랑베나이트를 정제하여 제조한 것	수용성칼리: 20 <2009. 10. 1.> 수용성고토: 17	수용성가리 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005%	염소: 5.0 %이하

4. 복합비료

4. 복합비료

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해 성분의 최대량	그 밖의 규격	비 고
01. 제1종복합 <2009. 10. 1.> (질소, 인산, 칼리 3요소 성분중 2종이상 함유된 것으로서 화학적 과정에 의하여 제조된 비료) <개정 2013. 2. 14.>	1.질소전량, 가용성인산, 수용성칼리 중 2종이상 합계량: 20 <2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 수용성망간 또는 구용성망간: 0.1 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴 : 0.00018%		1.보증성분표시에 있어서 질소는 암모니아태질소, 질산 태질소 또는 질소 전량으로 구분하여야 한다. 2.질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
02. 제2종복합 <2009. 10. 1.> (제1항의 질소질비료, 제2항의 인산질비료, 제3항의 칼리질비료, 제4항의 제1종 복합비료 중 2종이상을 배합한 것) <2009. 10. 1.>	1.질소전량, 가용성인산 또는 구용성인산, 수용성칼리 또는 구용성칼리중 2종이상 합계량: 20 <2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 <1994. 8. 12.> 수용성 망간 또는 구용성망간: 0.1 가용성석회: 10 가용성규산: 5 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴: 0.00018%	1.석회질소를 원료로 사용한 것에 있어서는 디시안디아미드태질소: 1 %이하 2.디엠피피(DMPP)를 원료로 사용할 경우 가.암모니아태질소 함유율 1 %에 대하여 디엠피피(DMPP): 0.008 % 이상 나.암모니아태질소전량 중 55 %이상 <2005. 3. 19>	1.보증성분 표시에 있어서 질소는 암모니아태질소, 질산태질소 또는 질소전량으로 구분하여야 함 2.삭제 3.질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
03. 제3종복합 <2009. 10. 1.> (제2종복합비료와 유기물을 배합한 것) <개정 2013. 2. 14.>	1.질소전량, 인산전량, 칼리전량 중 2종 이상의 합계량: 12 <2009. 10. 1.> 2.유기물: 10 3.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 수용성망간 또는 구용성망간: 0.1 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴 : 0.00018% 3. 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏,	석회질소를 원료로 사용한 것에 있어서는 디시안디아미드태질소: 1 %이하	1. 삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭 제 <1996. 1. 10.> 3.질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증 4.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
04. 제4종복합 <2009. 10. 1.> 1.엽면시비용	1.질소전량, 수용성인산, 수용성칼리 중 2종이상의 합계량이 10 %이상이고 각 성분별 보증성분 함량은 1.0 %이상 이어야 함<1997. 7. 19., 2009. 10. 1., 2011. 11. 1.> 2.다음 각 성분별 함량을 2종이상 보증하여야 함. <2009. 10. 1.> 수용성고토: 1.0 수용성망간: 0.1 수용성붕소: 0.05 수용성 철: 0.1 수용성몰리브덴 : 0.0005 수용성아연: 0.05 수용성구리: 0.05 수용성석회: 1.0 <2005. 3. 19, 1996. 1. 10.>	질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.005% 비 소: 0.004% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005%		1. 삭제 <2013. 2. 14.> 2. 삭제 <1996. 1. 10.> 3.생산(수입)업체가 포장지에 농약과의 혼용가부를 표시하고자 할 경우에는 반드시 농약별 혼용가부시험을 실시한 후 그 결과에 따라 혼용가부를 표시할 수 있음. <개정 2013. 2. 14.> 4.질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
05. 제4종복합 <2009. 10. 1.> 2.양액․ 관주용 <1996. 1. 10.>	1.질소전량, 수용성인산, 수용성칼리 중 2종이상의 합계량이 10 %이상이고 각 성분별 보증성분 함량은 1.0 %이상 이어야 함. <1997. 7. 19., 2009. 10. 1., 2011. 11. 1.> 2.고토, 망간, 붕소, 철, 몰리브덴, 아연, 구리, 석회중 5종이상을 수용성으로 보증 <2005. 3. 19.>	질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.005% 비 소: 0.004% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005%		1.성분함유량을 각각 보증 2.보증표시가 있는 동일포장 내에서 성분별로 구분 포장할 수 있음 <2009. 10. 1.> 3.사용방법표시<1996. 7. 4.>
06. 제4종복합 <2009. 10. 1.> 3.화초용 <신설 1996. 1. 10.>	1.질소전량, 수용성인산, 수용성칼리 중 2종이상의 합계량이 0.2 %이하이고 각성분별 보증성분 함량은 0.1 %이하 이어야 함<2001. 1. 4., 2009. 10. 1., 2011. 11. 1.> 2.다음 성분별 함량을 2종 이상 보증하여야 함.<2009. 10. 1.> 수용성고토: 0.01 수용성망간: 0.001 수용성붕소: 0.001 수용성 철: 0.01 수용성 아연: 0.001 수용성 구리: 0.001	질소, 인산, 칼리 성분 합계량 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.005% 비 소: 0.002% 아질산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005%		액제비료에 한함
07. 엠유(MU)복합 <신설 2002. 11. 8., 2009. 10. 1.>	1.질소전량, 가용성인산 또는 구용성인산, 수용성칼리 중 2종 이상 합계량: 20 <2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성 고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 유기물: 10 가용성규산: 5 가용성석회: 10 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비소: 0.005% 아질산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1%에 대 하여 카드뮴: 0.00018%	질소의 초기용출율이 75 %이하일 것	질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
08. 피복복합 <2009. 10. 1.>	1.질소전량, 수용성인산 또는 구용성인산, 수용성칼리 중 2종이상 합계량: 15 <2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 수용성망간 또는 구용성망간: 0.1 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아질산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1%에 대하여 카드뮴: 0.00018%	질소의 초기용출율(30℃ 24시간 수중정치용출)은 50% 이하라야 함.	질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
09. 씨디유 (CDU) 복합 <2009. 10. 1.>	1.질소전량, 수용성 인산 또는 구용성인산, 수용성칼리중 2종이상 합계량: 15 <2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 수용성망간 또는 구용성망간: 0.1 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아질산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 2.가용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴: 0.00018%	질소성분중 씨.디.유(C.D.U)태질소를 30 % 이상 함유할 것	질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
10. 피복요소복합 <2009. 10. 1.> (피복요소와 제2종복합비료 또는 제2종 복합비료 원료를 배합한 것)	1.질소전량, 가용성인산 또는 구용성인산, 수용성칼리 또는 구용성칼리 중 2종이상 합계량: 20 <2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 수용성망간 또는 구용성망간: 0.1 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴: 0.00018%	질소의 초기용출율(30℃ 24시간 수중정치용출)은 50% 이하라야 함.	질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
11. 아이비디유 (IBDU)복합 <신설 1994. 8. 12., 2009. 10. 1.>	1.질소전량, 수용성인산 또는 구용성인산, 수용성칼리 중 2종이상 합계량: 15 <2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴: 0.00018%	질소전량중 아이.비.디.유(I.B.D.U)태질소를 20 %이상 함유할 것	질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
12. 포름요소복합 (포름요소수지를 점결제로 한 것) <신설 1996. 1. 10., 2009. 10. 1.>	1.질소전량, 가용성인산 또는 구용성인산, 수용성칼리 또는 구용성칼리 중 2종이상 합계량 : 15 <2001. 1 .4, 2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 수용성망간 또는 구용성망간: 0.1 유기물 10 (제지잔사를 사용할 경우 5% 이내) <2001. 1 .4 , 2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴: 0.00018%	질소의 초기용출율(30℃ 24시간 수중 정치용출) 75 %이하일 것	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해 성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
01. 제1종복합 <2009. 10. 1.> <개정 2013. 2. 14.> <정의>질소, 인산, 칼리 3요소 성분중 2종이상 함유된 것으로서 화학적 과정에 의하여 제조한 것	1.질소전량, 가용성인산, 수용성칼리 중 2종이상 합계량: 20 <2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 수용성망간 또는 구용성망간: 0.1 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴 : 0.00018%		1.보증성분표시에 있어서 질소는 암모니아태질소, 질산 태질소 또는 질소 전량으로 구분하여야 한다. 2.질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
02. 제2종복합 <2009. 10. 1.> <정의>제1항의 질소질비료, 제2항의 인산질비료, 제3항의 칼리질비료, 제4항의 제1종 복합비료 중 2종이상을 배합하여 제조한 것 <2009. 10. 1.>	1.질소전량, 가용성인산 또는 구용성인산, 수용성칼리 또는 구용성칼리중 2종이상 합계량: 20 <2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 <1994. 8. 12.> 수용성 망간 또는 구용성망간: 0.1 가용성석회: 10 가용성규산: 5 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴: 0.00018%	1.석회질소를 원료로 사용한 것에 있어서는 디시안디아미드태질소: 1 %이하 2.디엠피피(DMPP)를 원료로 사용할 경우 가.암모니아태질소 함유율 1 %에 대하여 디엠피피(DMPP): 0.008 % 이상 나.암모니아태질소전량 중 55 %이상 <2005. 3. 19>	1.보증성분 표시에 있어서 질소는 암모니아태질소, 질산태질소 또는 질소전량으로 구분하여야 함 2.삭제 3.질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
03. 제3종복합 <2009. 10. 1.> <정의>제2종복합비료와 유기물을 배합하여 제조한 것 <개정 2013. 2. 14.>	1.질소전량, 인산전량, 칼리전량 중 2종 이상의 합계량: 12 <2009. 10. 1.> 2.유기물: 10 3.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 수용성망간 또는 구용성망간: 0.1 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴 : 0.00018% 3. 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏,	석회질소를 원료로 사용한 것에 있어서는 디시안디아미드태질소: 1 %이하	1. 삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭 제 <1996. 1. 10.> 3.질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증 4.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
04. 제4종복합 <2009. 10. 1.> 1.엽면시비용 <정의>식물의 잎에 사용할 수 있도록 제조한 것	1.질소전량, 수용성인산, 수용성칼리 중 2종이상의 합계량이 10 %이상이고 각 성분별 보증성분 함량은 1.0 %이상 이어야 함<1997. 7. 19., 2009. 10. 1., 2011. 11. 1.> 2.다음 각 성분별 함량을 2종이상 보증하여야 함. <2009. 10. 1.> 수용성고토: 1.0 수용성망간: 0.1 수용성붕소: 0.05 수용성 철: 0.1 수용성몰리브덴 : 0.0005 수용성아연: 0.05 수용성구리: 0.05 수용성석회: 1.0 <2005. 3. 19, 1996. 1. 10.>	질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.005% 비 소: 0.004% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005%		1. 삭제 <2013. 2. 14.> 2. 삭제 <1996. 1. 10.> 3.생산(수입)업체가 포장지에 농약과의 혼용가부를 표시하고자 할 경우에는 반드시 농약별 혼용가부시험을 실시한 후 그 결과에 따라 혼용가부를 표시할 수 있음. <개정 2013. 2. 14.> 4.질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
05. 제4종복합 <2009. 10. 1.> 2.양액․ 관주용 <1996. 1. 10.> <정의>물에 희석하여 양액·관주할 수 있도록 제조한 것	1.질소전량, 수용성인산, 수용성칼리 중 2종이상의 합계량이 10 %이상이고 각 성분별 보증성분 함량은 1.0 %이상 이어야 함. <1997. 7. 19., 2009. 10. 1., 2011. 11. 1.> 2.고토, 망간, 붕소, 철, 몰리브덴, 아연, 구리, 석회중 5종이상을 수용성으로 보증 <2005. 3. 19.>	질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.005% 비 소: 0.004% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005%		1.성분함유량을 각각 보증 2.보증표시가 있는 동일포장 내에서 성분별로 구분 포장할 수 있음 <2009. 10. 1.> 3.사용방법표시<1996. 7. 4.>
06. 제4종복합 <2009. 10. 1.> 3.화초용 <신설 1996. 1. 10.> <정의>원액 그대로 사용할 수 있도록 액상으로 제조한 것	1.질소전량, 수용성인산, 수용성칼리 중 2종이상의 합계량이 0.2 %이하이고 각성분별 보증성분 함량은 0.1 %이하 이어야 함<2001. 1. 4., 2009. 10. 1., 2011. 11. 1.> 2.다음 성분별 함량을 2종 이상 보증하여야 함.<2009. 10. 1.> 수용성고토: 0.01 수용성망간: 0.001 수용성붕소: 0.001 수용성 철: 0.01 수용성 아연: 0.001 수용성 구리: 0.001	질소, 인산, 칼리 성분 합계량 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.005% 비 소: 0.002% 아질산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005%		액제비료에 한함
07. 엠유(MU)복합 <신설 2002. 11. 8., 2009. 10. 1.> <정의>엠유비료와 복합비료를 배합하여 제조한 것	1.질소전량, 가용성인산 또는 구용성인산, 수용성칼리 중 2종 이상 합계량: 20 <2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성 고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 유기물: 10 가용성규산: 5 가용성석회: 10 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비소: 0.005% 아질산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1%에 대 하여 카드뮴: 0.00018%	질소의 초기용출율이 75 %이하일 것	질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
08. 피복복합 <2009. 10. 1.> <정의>복합비료를 피복하여 제조한 것	1.질소전량, 수용성인산 또는 구용성인산, 수용성칼리 중 2종이상 합계량: 15 <2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 수용성망간 또는 구용성망간: 0.1 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아질산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1%에 대하여 카드뮴: 0.00018%	질소의 초기용출율(30℃ 24시간 수중정치용출)은 50% 이하라야 함.	질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
09. 씨디유 (CDU) 복합 <2009. 10. 1.> <정의>씨디유비료와 복합비료를 배합하여 제조한 것	1.질소전량, 수용성 인산 또는 구용성인산, 수용성칼리중 2종이상 합계량: 15 <2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 수용성망간 또는 구용성망간: 0.1 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아질산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 2.가용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴: 0.00018%	질소성분중 씨.디.유(C.D.U)태질소를 30 % 이상 함유할 것	질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
10. 피복요소복합 <2009. 10. 1.> <정의>피복요소와 복합비료를 배합하여 제조한 것	1.질소전량, 가용성인산 또는 구용성인산, 수용성칼리 또는 구용성칼리 중 2종이상 합계량: 20 <2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 수용성망간 또는 구용성망간: 0.1 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴: 0.00018%	질소의 초기용출율(30℃ 24시간 수중정치용출)은 50% 이하라야 함.	질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
11. 아이비디유 (IBDU)복합 <신설 1994. 8. 12., 2009. 10. 1.> <정의>아이비디유비료와 복합비료를 배합하여 제조한 것	1.질소전량, 수용성인산 또는 구용성인산, 수용성칼리 중 2종이상 합계량: 15 <2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 <2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴: 0.00018%	질소전량중 아이.비.디.유(I.B.D.U)태질소를 20 %이상 함유할 것	질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증
12. 포름요소복합 <정의>포름요소수지를 점결제와 혼합하여 제조한 것 <신설 1996. 1. 10., 2009. 10. 1.>	1.질소전량, 가용성인산 또는 구용성인산, 수용성칼리 또는 구용성칼리 중 2종이상 합계량 : 15 <2001. 1 .4, 2009. 10. 1.> 2.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성고토 또는 구용성고토: 1.0 수용성붕소 또는 구용성붕소: 0.05 수용성망간 또는 구용성망간: 0.1 유기물 10 (제지잔사를 사용할 경우 5% 이내) <2001. 1 .4 , 2009. 10. 1.>	1.질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1 %에 대하여 <2009. 10. 1.> 황청산화물: 0.025% 비 소: 0.005% 아 질 산: 0.02% 뷰렛태질소: 0.01% 설파민산: 0.005% 2.가용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴: 0.00018%	질소의 초기용출율(30℃ 24시간 수중 정치용출) 75 %이하일 것	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증

5. 석회질비료

5. 석회질비료

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해 성분의 최대량	그 밖의 규격	비 고
01. 소석회	알카리분: 60		1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98 %이상 통과하여야함<2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1을 이용하여 조립 제조한 것 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1.> 3.붕괴도: 1.70mm체에 98 % 이상 통과하여야함<2010. 3. 29.>
02. 석회석	알카리분: 45		1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98 %이상 600㎛체에 60 %이상 통과하여야함<2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1을 이용하여 조립 제조한 것 <2002. 1. 31.> 3.붕괴도 : 1.70mm 체에 98 % 이상 통과하여야함<신설 : 2010. 3. 29.>	삭제 <2013. 2. 14.>
03. 석회고토	1.알카리분: 53 가용성고토: 15 2.입상의 경우 알칼리분: 51 가용성고토: 14 <신설 : 2010. 3. 29.>		1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98 %이상 600㎛체에 60 %이상 통과하여야함<2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1을 이용하여 조립제조한 것<2002. 1. 31., 2009. 10. 1.> 3.붕괴도: 1.70mm체에 98 % 이상 통과하여야함<신설 2010. 3. 29.>	삭제 <2013. 2. 14.>
04. 부산소석회 (화학제품 생산시에 생산되는 부산물로 제조된 것)<개정 2013. 2. 14.>	알카리분 : 60	1.알카리분 함유율 1 %에 대하여 니 켈: 0.01% 크 롬: 0.1% 티 탄: 0.04% 2.최대한도량 니 켈: 0.4% 크 롬: 4.0% 티 탄: 1.5%	1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98 %이상 600㎛체에 60 %이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1을 이용하여 조립 제조한 것 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1.> 3.붕괴도 : 1.70mm 체에 98 % 이상 통과하여야함<신설 2010. 3. 29.>	삭제 <2013. 2. 14.>
05. 부산석회 (화학제품 생산시에 생산되는 부산물로 제조된 것) <개정 2013. 2. 14.>	알카리분: 45	1.알카리분 함유율 1%에 대하여 니 켈: 0.01% 크 롬: 0.1% 티 탄: 0.04% 2.최대한도량 니 켈: 0.4% 크 롬: 4.0% 티 탄: 1.5%	1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98 %이상 600㎛체에 60 %이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1을 이용하여 조립제조한 것<2002. 1. 31., 2009. 10. 1.> 3.산물은 수분 최대함유량 20 %이하 4.붕괴도: 1.70mm체에 98 % 이상 통과하여야함<신설 2010. 3. 29.>	삭제 <2013. 2. 14.>
06. 패화석	알카리분: 40		1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98 %이상 600㎛체에 60 %이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1을 이용하여 조립 제조한 것 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1.> 3.붕괴도: 1.70mm체에 98 % 이상 통과하여야함<신설 : 2010. 3. 29.> 4.건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0 %이하<신설 2011. 11. 1.> 5.수분(H2O): 15 % 이하<신설2015. 8. 24.>	삭제 <2013. 2. 14.>
07. 생석회 <신설 1996. 1. 10.>	알카리분: 80		1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98%이상 600㎛체에 60%이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 조립 등의 방법으로 제조한 것<2002. 1. 31., 2009. 10. 1., 2013. 10. 1.> 3.붕괴도(입상): 1.70mm체에 90% 이상 통과하여야함<신설 2010. 3. 29., 2013. 10. 1.>
08. 액상석회 <신설 1996. 7. 4., 2009. 10. 1.>	수용성석회: 17 <2005. 3. 19.>			엽면시비용
09. 수용성 분상석회 <신설1998. 7. 4., 2009. 10. 1.>	1.수용성석회 : 18 <2005. 3. 19.> 2.구연산칼슘(킬레이트칼슘) 15.0%이상 <2009. 10. 1.>		400배의 물에 완전 용해되어야 함
10. 부산석고 <신설 2003. 8. 5., 2009. 10. 1.>	가용성석회: 23	가용성 석회 함유율 1 %에 대하여 니켈: 0.01% 크롬: 0.1% 티탄: 0.04%		1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.시용대상지는 간척지, 밭, 과수원에 한함

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해 성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
01. 소석회 <정의>생석회 또는 소성백운석을 물과 반응시켜 제조한 것	알카리분: 60		1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98 %이상 통과하여야함<2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1을 이용하여 조립 제조한 것 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1.> 3.붕괴도: 1.70mm체에 98 % 이상 통과하여야함<2010. 3. 29.>
02. 석회석 <정의>석회석을 분쇄하여 제조한 것	알카리분: 45		1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98 %이상 600㎛체에 60 %이상 통과하여야함<2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1을 이용하여 조립 제조한 것 <2002. 1. 31.> 3.붕괴도 : 1.70mm 체에 98 % 이상 통과하여야함<신설 : 2010. 3. 29.>	삭제 <2013. 2. 14.>
03. 석회고토 <정의>백운석을 분쇄하여 제조한 것	1.알카리분: 53 가용성고토: 15 2.입상의 경우 알칼리분: 51 가용성고토: 14 <신설 : 2010. 3. 29.>		1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98 %이상 600㎛체에 60 %이상 통과하여야함<2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1을 이용하여 조립제조한 것<2002. 1. 31., 2009. 10. 1.> 3.붕괴도: 1.70mm체에 98 % 이상 통과하여야함<신설 2010. 3. 29.>	삭제 <2013. 2. 14.>
04. 부산소석회 <정의>아세틸렌 가스 제조공정의 부산물로 제조한 것 <개정 2013. 2. 14.>	알카리분 : 60	1.알카리분 함유율 1 %에 대하여 니 켈: 0.01% 크 롬: 0.1% 티 탄: 0.04% 2.최대한도량 니 켈: 0.4% 크 롬: 4.0% 티 탄: 1.5%	1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98 %이상 600㎛체에 60 %이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1을 이용하여 조립 제조한 것 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1.> 3.붕괴도 : 1.70mm 체에 98 % 이상 통과하여야함<신설 2010. 3. 29.>	삭제 <2013. 2. 14.>
05. 부산석회 <정의>소다회 제조공정의 부산물로 제조한 것 <개정 2013. 2. 14.>	알카리분: 45	1.알카리분 함유율 1%에 대하여 니 켈: 0.01% 크 롬: 0.1% 티 탄: 0.04% 2.최대한도량 니 켈: 0.4% 크 롬: 4.0% 티 탄: 1.5%	1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98 %이상 600㎛체에 60 %이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1을 이용하여 조립제조한 것<2002. 1. 31., 2009. 10. 1.> 3.산물은 수분 최대함유량 20 %이하 4.붕괴도: 1.70mm체에 98 % 이상 통과하여야함<신설 2010. 3. 29.>	삭제 <2013. 2. 14.>
06. 패화석 <정의>패화석 또는 패각을 분쇄하여 제조한 것	알카리분: 40		1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98 %이상 600㎛체에 60 %이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1을 이용하여 조립 제조한 것 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1.> 3.붕괴도: 1.70mm체에 98 % 이상 통과하여야함<신설 : 2010. 3. 29.> 4.건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0 %이하<신설 2011. 11. 1.> 5.수분(H2O): 15 % 이하<신설2015. 8. 24.>	삭제 <2013. 2. 14.>
07. 생석회 <신설 1996. 1. 10.> <정의>석회석 또는 백운석을 소성시켜 제조한 것	알카리분: 80		1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98%이상 600㎛체에 60%이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 조립 등의 방법으로 제조한 것<2002. 1. 31., 2009. 10. 1., 2013. 10. 1.> 3.붕괴도(입상): 1.70mm체에 90% 이상 통과하여야함<신설 2010. 3. 29., 2013. 10. 1.>
08. 액상석회 <신설 1996. 7. 4., 2009. 10. 1.> <정의>패화석 등을 염산 등으로 중화처리 등의 방법으로 제조한 것	수용성석회: 17 <2005. 3. 19.>			엽면시비용
09. 수용성 분상석회 <신설1998. 7. 4., 2009. 10. 1.> <정의>고용해성칼슘염과 저용해성칼슘염을 혼합하여 엽면살포용으로 제조한 것	1.수용성석회 : 18 <2005. 3. 19.> 2.구연산칼슘(킬레이트칼슘) 15.0%이상 <2009. 10. 1.>		400배의 물에 완전 용해되어야 함
10. 부산석고 <신설 2003. 8. 5., 2009. 10. 1.> <정의>인광석과 황산을 이용한 인산 제조 공정의 부산물로 제조한 것	가용성석회: 23	가용성 석회 함유율 1 %에 대하여 니켈: 0.01% 크롬: 0.1% 티탄: 0.04%		1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.시용대상지는 간척지, 밭, 과수원에 한함

6. 규산질비료

6. 규산질비료

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해 성분의 최대량	그 밖의 규격	비 고
01. 규산질 <2009. 10. 1.> (제선과정에서 발생하는 고로(용광로) 광재(슬래그)를 분쇄․조립하여 제조한 것)	1.가용성규산: 25 알카리분: 40 구용성고토: 2 2.미량요소를 보증할 경우 다음 성분별 함량중 2종 이상을 구용성으로 보증 철: 0.30 아연: 0.05 붕소: 0.05 망간: 0.30 구리: 0.05 <2002. 1. 31.>	니켈: 100mg/kg 크롬: 800mg/kg 티탄:6,000mg/kg <2009. 10. 1.,2018.0.0>	1.분상(粉狀): 분말도 1.70㎜체에 98 %이상, 600㎛체에 60 % 이상 통과하여 함 <2009. 10. 1.> 2.사상(沙狀): 2.00㎜체에 98 %이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 3.입상(粒狀): 1의 분상, 2의 사상 또는 1의 분상과 2의 사상을 혼합하여 조립 제조한 것. <2002. 1. 31., 2013. 2. 14.> 4.붕괴도(1의 분상으로 제조한 입상): 1.70mm체에 98 % 이상 통과하여야함<신설: 2010. 3. 29., 2013. 2. 14.> 5.붕괴도(2의 사상 또는 1의 분상과 2의 사상을 혼합하여 제조한 입상): 2.00mm 체에 98 % 이상 통과하여야함 <신설: 2010. 3. 29., 2013. 2. 14.>	분상 및 사상 제품의 경우 살포시 가려움예방에 관한 주의 사항 기재 <2009. 10. 1.>
02. 규회석 비료1호 삭제<2009. 10. 1.>
03. 규회석 <2009. 10. 1.>	가용성규산: 8 알카리분: 35		1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98% 이상 600㎛체에 60% 이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1의 분상을 조립 제조한 것 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1., 2013. 2. 14.> 3.붕괴도(입상): 1.70mm체에 98% 이상 통과하여야함<신설 2010. 3. 29., 2013. 2. 14.>	삭제<2013. 2. 14.>
04. 광재(鑛滓) 규산질 <신설 1996. 1. 10., 2009. 10. 1.>	가용성규산: 15 알카리분: 55 구용성고토: 2	가용성규산 함유율 1%에 대하여 니켈: 0.012% 크롬: 0.12% 티탄: 0.06% <2009. 10. 1.>	1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98% 이상 600㎛체에 60% 이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1의 분상을 조립 제조한 것 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1., 2013. 2. 14.> 3.붕괴도(입상): 1.70mm체에 98% 이상 통과하여야함 <신설 2010. 3. 29., 2013. 2. 14.>	분상의 경우 살포시 가려움예방에 관한 주의사항 기재 <2009. 10. 1., 2013. 2. 14.>
05. 경량콘크리트 규산질 <신설 1997. 7. 19., 2009. 10. 1.>	가용성규산: 15 알카리분: 15	티탄 1.0%	3.35mm체를 전량 통과할 것 <2002. 1. 31.>
06. 규인 <2009. 10. 1.>	구용성인산: 18 가용성규산: 15 구용성고토: 3	1.가용성규산 함유율 1 %에 대하여 니켈: 0.012% 크롬: 0.12% 티탄: 0.06% <2009. 10. 1.> 2.구용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴: 0.00018%	1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜ 체에 98%이상 600㎛체에 60% 이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1의 분상을 조립 제조한 것<2002. 1. 31., 2009. 10. 1., 2013. 2. 14.> 3.붕괴도(입상): 1.70mm체에 98% 이상 통과하여야함 <신설 2010. 3. 29., 2013. 2. 14.>
07. 규인칼륨 <2009. 10. 1.>	가용성규산: 15 구용성인산: 10 구용성칼리: 10 <2009. 10. 1.>	1.가용성규산 함유율 1 %에 대하여 니켈: 0.012% 크롬: 0.12% 티탄: 0.06% <2009. 10. 1.> 2.구용성인산 함유율 1%에 대하여 카드뮴: 0.00018%	1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98% 이상 600㎛체에 60%이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1의 분상을 조립 제조한 것<2002. 1. 31., 2009. 10. 1., 2013. 2. 14.> 3.붕괴도(입상): 1.70mm체에 98% 이상 통과하여야함<신설 2010. 3. 29., 2013. 2. 14.>
08. 수용성발포규산 (수중에서 확산처리되는 규산질로서 정제(錠劑) 형태로 제조한 것) <신설 2015. 8. 24., 2016. 5. 25.>	수용성규산: 4.5	건물중에 대하여비 소 20㎎/㎏카드뮴 2㎎/㎏수 은 1㎎/㎏납 50㎎/㎏크 롬 90㎎/㎏구 리 120㎎/㎏니 켈 20㎎/㎏아 연 400㎎/㎏	1. 수분(H2O): 10% 이하 2. 용해도: 2,000배 물에서 30분 정치(定置) 후 95% 이상 용해될 것	수면처리용으로 수도용에 한함

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해 성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
01. 규산질 <2009. 10. 1.> <정의>제선과정에서 발생하는 고로(용광로) 광재(슬래그)를 분쇄․조립하여 제조한 것	1.가용성규산: 25 알카리분: 40 구용성고토: 2 2.미량요소를 보증할 경우 다음 성분별 함량중 2종 이상을 구용성으로 보증 철: 0.30 아연: 0.05 붕소: 0.05 망간: 0.30 구리: 0.05 <2002. 1. 31.>	니켈: 100mg/kg 크롬: 800mg/kg 티탄:6,000mg/kg <2009. 10. 1.,2018.0.0>	1.분상(粉狀): 분말도 1.70㎜체에 98 %이상, 600㎛체에 60 % 이상 통과하여 함 <2009. 10. 1.> 2.사상(沙狀): 2.00㎜체에 98 %이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 3.입상(粒狀): 1의 분상, 2의 사상 또는 1의 분상과 2의 사상을 혼합하여 조립 제조한 것. <2002. 1. 31., 2013. 2. 14.> 4.붕괴도(1의 분상으로 제조한 입상): 1.70mm체에 98 % 이상 통과하여야함<신설: 2010. 3. 29., 2013. 2. 14.> 5.붕괴도(2의 사상 또는 1의 분상과 2의 사상을 혼합하여 제조한 입상): 2.00mm 체에 98 % 이상 통과하여야함 <신설: 2010. 3. 29., 2013. 2. 14.>	분상 및 사상 제품의 경우 살포시 가려움예방에 관한 주의 사항 기재 <2009. 10. 1.>
02. 규회석 비료1호 삭제<2009. 10. 1.>
03. 규회석 <2009. 10. 1.> <정의>규회석을 분쇄‧조립하여 제조한 것	가용성규산: 8 알카리분: 35		1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98% 이상 600㎛체에 60% 이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1의 분상을 조립 제조한 것 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1., 2013. 2. 14.> 3.붕괴도(입상): 1.70mm체에 98% 이상 통과하여야함<신설 2010. 3. 29., 2013. 2. 14.>	삭제<2013. 2. 14.>
04. 광재(鑛滓) 규산질 <신설 1996. 1. 10., 2009. 10. 1.> <정의>제철(製鐵)공정의 부산물인 제강슬러그에서 금속성분을 회수 처리한 광재(鑛滓)를 분쇄‧성형하여 제조한 것	가용성규산: 15 알카리분: 55 구용성고토: 2	가용성규산 함유율 1%에 대하여 니켈: 0.012% 크롬: 0.12% 티탄: 0.06% <2009. 10. 1.>	1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98% 이상 600㎛체에 60% 이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1의 분상을 조립 제조한 것 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1., 2013. 2. 14.> 3.붕괴도(입상): 1.70mm체에 98% 이상 통과하여야함 <신설 2010. 3. 29., 2013. 2. 14.>	분상의 경우 살포시 가려움예방에 관한 주의사항 기재 <2009. 10. 1., 2013. 2. 14.>
05. 경량콘크리트 규산질 <신설 1997. 7. 19., 2009. 10. 1.> <정의>경량콘크리트 제조공정의 부산물로 제조한 것	가용성규산: 15 알카리분: 15	티탄 1.0%	3.35mm체를 전량 통과할 것 <2002. 1. 31.>
06. 규인 <2009. 10. 1.> <정의>제철(製鐵)공정의 부산물인 광재(鑛滓)에 구용성인산을 흡수시켜 제조한 것	구용성인산: 18 가용성규산: 15 구용성고토: 3	1.가용성규산 함유율 1 %에 대하여 니켈: 0.012% 크롬: 0.12% 티탄: 0.06% <2009. 10. 1.> 2.구용성인산 함유율 1 %에 대하여 카드뮴: 0.00018%	1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜ 체에 98%이상 600㎛체에 60% 이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1의 분상을 조립 제조한 것<2002. 1. 31., 2009. 10. 1., 2013. 2. 14.> 3.붕괴도(입상): 1.70mm체에 98% 이상 통과하여야함 <신설 2010. 3. 29., 2013. 2. 14.>
07. 규인칼륨 <2009. 10. 1.> <정의>제철(製鐵)공정의 부산물인 광재(鑛滓)를 구용성인산 및 구용성칼리를 흡수시켜 제조한 것	가용성규산: 15 구용성인산: 10 구용성칼리: 10 <2009. 10. 1.>	1.가용성규산 함유율 1 %에 대하여 니켈: 0.012% 크롬: 0.12% 티탄: 0.06% <2009. 10. 1.> 2.구용성인산 함유율 1%에 대하여 카드뮴: 0.00018%	1.분상(粉狀): 분말도는 1.70㎜체에 98% 이상 600㎛체에 60%이상 통과하여야 함 <2009. 10. 1.> 2.입상(粒狀): 1의 분상을 조립 제조한 것<2002. 1. 31., 2009. 10. 1., 2013. 2. 14.> 3.붕괴도(입상): 1.70mm체에 98% 이상 통과하여야함<신설 2010. 3. 29., 2013. 2. 14.>
08. 수용성발포규산 <정의>수중에서 확산처리되는 규산질로서 정제(錠劑) 형태로 제조한 것 <신설 2015. 8. 24., 2016. 5. 25.>	수용성규산: 4.5	건물중에 대하여비 소 20㎎/㎏카드뮴 2㎎/㎏수 은 1㎎/㎏납 50㎎/㎏크 롬 90㎎/㎏구 리 120㎎/㎏니 켈 20㎎/㎏아 연 400㎎/㎏	1. 수분(H2O): 10% 이하 2. 용해도: 2,000배 물에서 30분 정치(定置) 후 95% 이상 용해될 것	수면처리용으로 수도용에 한함

7. 고토비료

7. 고토비료

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	비 고
01. 황산고토	수용성고토: 14	수용성고토 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005%		완전수용해(水溶解)제품 (단 토양시비용은 제외하되 포장대에 사용방법 표기) <2007. 4. 20.>
02. 가공황산고토	구용성고토: 27 수용성고토: 21	수용성고토 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005%		토양시비용
03. 고토붕소 <신설 1996. 1. 10.>	1.구용성고토: 14 2.수용성고토: 10 3.구용성붕소: 1.4 4.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성철: 1.0 수용성망간: 0.02 수용성아연: 0.02 <2009. 10. 1.>	수용성고토 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005%	입상: 분상을 조립 제조한 것 <2009. 10. 1., 2013. 2. 14.>
04. 수산화고토 <2002. 1. 31.>	구용성고토: 60	구용성고토 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005%	2.00㎜체에 전량통과 하여야 함 <개정 2013. 2. 14.>	삭제 <2013. 2. 14.>
05. 질산고토 <신설 2011. 11. 1.>	질산태질소: 10 수용성고토: 14	질산태질소 함유율 1 %에 대하여 아질산: 0.04% 비 소: 0.002% 니 켈: 0.01% 크 롬: 0.1% 티 탄: 0.04% 카드뮴:0.00018%		양액 ․ 관주용에 한함
06. 부산고토 <신설 2011. 11. 1.>	가용성고토: 40 구용성고토: 10 알카리분: 70	구용성 고토 함유율 1 %에 대하여 니 켈: 0.01% 크 롬: 0.1% 티 탄: 0.04%	1.분상: 분말도는 1.70㎜체에 98 %이상, 600㎛체에 60 %이상 통과하여야 함 2.입상: 1의 분상을 조립 제조한 것<개정 2013. 2. 14.> 3.붕괴도(입상): 1.70㎜체에 98 %이상 통과하여야 함<개정 2013. 2. 14.>	삭제 <2013. 2. 14.>

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
01. 황산고토 <정의>마그네슘의 산화물 등과 황산의 반응물질을 증발‧농축 후 결정을 석출시켜 제조한 것	수용성고토: 14	수용성고토 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005%		완전수용해(水溶解)제품 (단 토양시비용은 제외하되 포장대에 사용방법 표기) <2007. 4. 20.>
02. 가공황산고토 <정의>산화고토에 황산을 처리하여 제조한 것	구용성고토: 27 수용성고토: 21	수용성고토 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005%		토양시비용
03. 고토붕소 <신설 1996. 1. 10.> <정의>사문석과 올렉사이트를 황산과 반응‧조립하여 제조한 것	1.구용성고토: 14 2.수용성고토: 10 3.구용성붕소: 1.4 4.다음 각 성분을 보증하고자 할 경우 수용성철: 1.0 수용성망간: 0.02 수용성아연: 0.02 <2009. 10. 1.>	수용성고토 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005%	입상: 분상을 조립 제조한 것 <2009. 10. 1., 2013. 2. 14.>
04. 수산화고토 <2002. 1. 31.> <정의>해수(海水)를 석회유와 반응‧농축하여 제조한 것	구용성고토: 60	구용성고토 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.005%	2.00㎜체에 전량통과 하여야 함 <개정 2013. 2. 14.>	삭제 <2013. 2. 14.>
05. 질산고토 <신설 2011. 11. 1.> <정의>질산과 산화마그네슘을 반응시켜 농축, 탈수, 냉각 및 건조하여 제조한 것	질산태질소: 10 수용성고토: 14	질산태질소 함유율 1 %에 대하여 아질산: 0.04% 비 소: 0.002% 니 켈: 0.01% 크 롬: 0.1% 티 탄: 0.04% 카드뮴:0.00018%		양액 ․ 관주용에 한함
06. 부산고토 <신설 2011. 11. 1.> <정의>제강공정의 부산물인 마그네시아-돌로마이트계 내화물로 제조한 것	가용성고토: 40 구용성고토: 10 알카리분: 70	구용성 고토 함유율 1 %에 대하여 니 켈: 0.01% 크 롬: 0.1% 티 탄: 0.04%	1.분상: 분말도는 1.70㎜체에 98 %이상, 600㎛체에 60 %이상 통과하여야 함 2.입상: 1의 분상을 조립 제조한 것<개정 2013. 2. 14.> 3.붕괴도(입상): 1.70㎜체에 98 %이상 통과하여야 함<개정 2013. 2. 14.>	삭제 <2013. 2. 14.>

8. 미량요소비료

8. 미량요소비료

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	비 고
01. 붕산	수용성붕소: 50			증량제(增量劑) 사용시 증량제 명칭표시
02. 붕사	수용성붕소: 30			증량제(增量劑) 사용시 증량제 명칭표시
03. 황산아연	수용성아연: 20	수용성아연 함유율 1 %에 대하여 비소: 0.005%		완전 수용성제품 <2009. 10. 1.>
04. 미량요소복합 <2009. 10. 1.>	다음 성분별 함량 중 2종 이상을 수용성으로 보증 붕 소: 0.05 구 리: 0.05 철: 0.1 망 간: 0.1 몰리브덴 0.0005 아 연: 0.05	함유 주성분의 합계량의 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.002% 니 켈: 0.01% 크 롬: 0.1% 티 탄: 0.04% 아질산: 0.04% 아황산: 0.01% 카드뮴: 0.00018%		1.성분함유량 각각을 보증 2.시비방법(엽면,토양등)표시<1996. 1. 10.> 3.삭제<2014. 7. 1.> 4.농촌진흥청장이 지정․고시한 비료 시험연구기관의 1회이상 재배시험(비효 및 비해)결과에 따라 등록 <2000. 4. 10., 2013. 2. 14.> 5.주성분이 아닌 보조제를 제품명으로 표기할 수 없다. <2000. 4. 10.>
05. 황산구리 (염화구리, 황산 등을 반응시켜 황산구리(CuSO4)로 제조한 것)<신설 2015. 8. 24., 2016. 5. 25.>	수용성 구리: 20	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏		양액․관주용에 한함
06. 황산망간 (산화망간, 황산 등을 반응시켜 황산망간(MnSO4)으로 제조한 것)<신설 2015. 8. 24., 2016. 5. 25.>	수용성 망간: 25	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏		양액․관주용에 한함
07. 몰리브덴산나트륨 (산화몰리브덴, 수산화나트륨 등을 반응시켜 몰리브덴산나트륨(Na2MoO4)으로 제조한 것)<신설 2015. 8. 24., 2016. 5. 25.>	수용성 몰리브덴: 35	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏		양액․관주용에 한함
08. 킬레이트철 (염화철과 EDTA 등을 반응시켜 킬레이트철(EDTA-Fe)로 제조한 것)<신설 2015. 8. 24., 2016. 5. 25.>	수용성 철: 10	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏	수용성 철 10% 중 킬레이트율 100%	양액․관주용에 한함

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
01. 붕산 <정의>산화붕소가 수화되어 생기는 산소산을 정제‧분리하여 제조한 것	수용성붕소: 50			증량제(增量劑) 사용시 증량제 명칭표시
02. 붕사 <정의>천연 붕산염으로 제조하거나, 붕산에 탄산소다로 중화처리하여 제조한 것	수용성붕소: 30			증량제(增量劑) 사용시 증량제 명칭표시
03. 황산아연 <정의>아연에 황산을 반응시켜 생성된 물질로 제조한 것	수용성아연: 20	수용성아연 함유율 1 %에 대하여 비소: 0.005%		완전 수용성제품 <2009. 10. 1.>
04. 미량요소복합 <2009. 10. 1.> <정의>미량요소(킬레이트화된 미량요소 포함)를 2종 이상 혼합하여 제조한 것	다음 성분별 함량 중 2종 이상을 수용성으로 보증 붕 소: 0.05 구 리: 0.05 철: 0.1 망 간: 0.1 몰리브덴 0.0005 아 연: 0.05	함유 주성분의 합계량의 함유율 1 %에 대하여 비 소: 0.002% 니 켈: 0.01% 크 롬: 0.1% 티 탄: 0.04% 아질산: 0.04% 아황산: 0.01% 카드뮴: 0.00018%		1.성분함유량 각각을 보증 2.시비방법(엽면,토양등)표시<1996. 1. 10.> 3.삭제<2014. 7. 1.> 4.농촌진흥청장이 지정․고시한 비료 시험연구기관의 1회이상 재배시험(비효 및 비해)결과에 따라 등록 <2000. 4. 10., 2013. 2. 14.> 5.주성분이 아닌 보조제를 제품명으로 표기할 수 없다. <2000. 4. 10.>
05. 황산구리 <정의>염화구리, 황산 등을 반응시켜 황산구리(CuSO4)로 제조한 것<신설 2015. 8. 24., 2016. 5. 25.>	수용성 구리: 20	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏		양액․관주용에 한함
06. 황산망간 <정의>산화망간, 황산 등을 반응시켜 황산망간(MnSO4)으로 제조한 것 <신설 2015. 8. 24., 2016. 5. 25.>	수용성 망간: 25	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏		양액․관주용에 한함
07. 몰리브덴산나트륨 <정의>산화몰리브덴, 수산화나트륨 등을 반응시켜 몰리브덴산나트륨(Na2MoO4)으로 제조한 것 <신설 2015. 8. 24., 2016. 5. 25.>	수용성 몰리브덴: 35	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏		양액․관주용에 한함
08. 킬레이트철 <정의>염화철과 EDTA 등을 반응시켜 킬레이트철(EDTA-Fe)로 제조한 것 <신설 2015. 8. 24., 2016. 5. 25.>	수용성 철: 10	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏	수용성 철 10% 중 킬레이트율 100%	양액․관주용에 한함

9. <삭제 2012. 7. 3.>

9. <삭제 2012. 7. 3.>

10. 그 밖의 비료

10. 그 밖의 비료

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	비 고
01. 제오라이트 02. 벤토나이트			CEC 80 cmol+/kg 이상 분말도는 850㎛체에 90 %이상 통과 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1.> 포장물은 수분최대함유량 12 %이하
03. 액상석회 삭제 <2009. 10. 1.>
04. 수용성분상석회 삭제 <2009. 10. 1.>
05. 석회처리 <신설 2002. 11. 8., 2009. 10. 1.>	1.유기물: 10 2.알카리분: 15 3.다음성분을 각각 보증하고자 할 경우 질소전량: 1 인산전량: 1 가리전량: 1 <2010. 12. 23..>	건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2010. 12. 23.>	1.건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0 %이하 <2010. 12. 23.> 2.수분 50 %이하	1.삭제<2013. 2. 14.> 2.음식물쓰레기 등에 생석회를 처리하여 열반응 안정화한 비료이므로 연용시 작물피해 예방을 위한 주의사항 등을 포장대에 표기한다.
06. 부산석고 삭제 <2009. 10. 1.>
07. 재 <2009. 10. 1.>		건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	1.수분 30 %이하 인 것 2.염산불용해물 30 %이하인 것	삭제 <2013. 2. 14.>
08. 아미노산 발효부산액 <2009. 10. 1.>	질소전량: 4 <1996. 1. 10.>			삭제 <2013. 2. 14.>
09. 부산동물질액 <신설 2002. 11. 8., 2009. 10. 1.>	질소전량: 6			삭제 <2013. 2. 14.>
10. 삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>
11. 아미노산발효 부산박 <2009. 10. 1.>	질소, 인산, 칼리 전량의 합계량: 5 <2009. 10. 1.>	건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 염분(NaCl): 10 % 이하 <2010. 12. 23..>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.질소, 인산, 칼리 각각의 성분함량을 보증 <2009. 10. 1.>
12. 삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
01. 제오라이트 <정의>함수 알루미늄 규산염 광물의 일종인 제오라이트를 분쇄하여 제조한 것 02. 벤토나이트 <정의>점토광물의 일종인 벤토나이트를 분쇄하여 제조한 것			CEC 80 cmol+/kg 이상 분말도는 850㎛체에 90 %이상 통과 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1.> 포장물은 수분최대함유량 12 %이하
03. 액상석회 삭제 <2009. 10. 1.>
04. 수용성분상석회 삭제 <2009. 10. 1.>
05. 석회처리 <신설 2002. 11. 8., 2009. 10. 1.> <정의>음식물류폐기물 등 별표5의 퇴비에 사용가능한 원료(광물질 제외)와 생석회를 투입하여 열반응시켜 안정화하여 제조한 것	1.유기물: 10 2.알카리분: 15 3.다음성분을 각각 보증하고자 할 경우 질소전량: 1 인산전량: 1 가리전량: 1 <2010. 12. 23..>	건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2010. 12. 23.>	1.건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0 %이하 <2010. 12. 23.> 2.수분 40 %이하 3.안정도: 퇴비의 부숙도와 동일함(“부숙”을 “안정”으로 본다) ※ CaO 함량이 80%이상인 생석회만 25% 이상 사용하여야 한다	1.삭제<2013. 2. 14.> 2.음식물쓰레기 등에 생석회를 처리하여 열반응 안정화한 비료이므로 연용시 작물피해 예방을 위한 주의사항 등을 포장대에 표기한다.
06. 부산석고 삭제 <2009. 10. 1.>
07. 재 <2009. 10. 1.> <정의>초본류 또는 목본류를 연소시키고 남은 재로 제조한 것		건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	1.수분 30 %이하 인 것 2.염산불용해물 30 %이하인 것	삭제 <2013. 2. 14.>
08. 아미노산 발효부산액 <2009. 10. 1.> <정의>당을 이용하여 생물학적 또는 화학적반응을 통하여 조미료 생산과정에서 발생하는 액상 부산물로 제조한 것	질소전량: 4 <1996. 1. 10.>			삭제 <2013. 2. 14.>
09. 부산동물질액 <신설 2002. 11. 8., 2009. 10. 1.> <정의>식품첨가물인 엘-시스틴 생성시 발생되는 아미노산액으로 제조한 것	질소전량: 6			삭제 <2013. 2. 14.>
10. 삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>
11. 아미노산발효 부산박 <2009. 10. 1.> <정의>당을 이용하여 생물학적 또는 화학적반응을 통하여 조미료 생산과정에서 발생하는 액상 부산물을 건조하여 제조한 것	질소, 인산, 칼리 전량의 합계량: 5 <2009. 10. 1.>	건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 염분(NaCl): 10 % 이하 <2010. 12. 23..>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.질소, 인산, 칼리 각각의 성분함량을 보증 <2009. 10. 1.>
12. 삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>

비료의 종류	밀도의 기준(Mg/m3)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	비 고
13. 상토1호 <신설 2012. 1. 2.>	1.중량: 1.5이하~ 0.8이상<개정 2013. 2. 14.> 2.준중량: 0.8미만~0.5이상<개정 2013. 2. 14.> 3.경량: 0.5미만 4.매트	건물중에 대하여 비소 25mg/kg 카드뮴 4mg/kg 수은 4mg/kg 납 200mg/kg 크롬(6가) 5mg/kg 구리 150mg/kg 니켈 100mg/kg 아연 300mg/kg 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏,	1.pH: 4.5~5.8 2.EC: 2.0 dS/m이하 3.암모니아태질소: 500mg/kg 이하 단 매트의 경우: 1,000mg/kg이하	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.농촌진흥청장이 지정 ․ 고시한 비료 시험연구기관의 1회 이상 기획재정부령 “농업통계 조사규칙” 별표의 작물분류중 중분류별 작물에 대한 비해 시험성적서를 제출하여야 하고, 비해 시험 결과 피해가 없을 경우 등록증(밀도의 기준란) 및 포장지에 시험작물명을 중분류명과 병행하여 표기할 수 있다. 예시) 경량 : 0.5미만(미곡(벼)) 또는 경량 : 0.5미만(벼) <개정 2013. 2. 14.,2018.0.0> 3.유통기한 표기 4.중량, 준중량, 경량, 매트 중 어느 하나를 밀도의 기준에 따라 각각 등록하여야 한다<신설 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.> 5.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
14. 상토2호 <신설 2012. 1. 2.>	1.경경량: 0.5미만~ 0.3이상<개정 2013. 2. 14.> 2.초경량: 0.3미만	건물중에 대하여 비소 25mg/kg 카드뮴 4mg/kg 수은 4mg/kg 납 200mg/kg 크롬(6가) 5mg/kg 구리 150mg/kg 니켈 100mg/kg 아연 300mg/kg 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏,	1.pH: 4.0~7.0 (자율보증) 2.EC: 1.2dS/m 이하 3.암모니아태질소와 질산태질소의 합계량: 500mg/kg이하	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.농촌진흥청장이 지정․고시한 비료 시험연구기관의 1회 이상 기획재정부령 “농업통계 조사규칙” 별표의 작물분류중 중분류별 작물에 대한 비해 시험성적서를 제출하여야 하고, 비해 시험 결과 피해가 없을 경우 등록증(밀도의 기준란) 및 포장지에 시험작물명을 중분류명과 병행하여 표기할 수 있다.<개정 2013. 10. 1.,2018.0.0> 예시) 초경량 : 0.3미만(과채류(수박)) 또는 초경량 : 0.3미만(수박) <개정 2013. 2. 14.> 3.유통기한 표기 4.경경량, 초경량 중 어느 하나를 밀도의 기준에 따라 각각 등록하여야 한다.<신설 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.> 5.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.

비료의 종류	밀도의 기준(Mg/m3)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
13. 상토1호 <신설 2012. 1. 2.> <정의>주로 수도작물의 묘를 키우는 배지)	1.중량: 1.5이하~ 0.8이상<개정 2013. 2. 14.> 2.준중량: 0.8미만~0.5이상<개정 2013. 2. 14.> 3.경량: 0.5미만 4.매트	1. 건물중에 대하여 비소 25mg/kg 카드뮴 4mg/kg 수은 4mg/kg 납 200mg/kg 크롬(6가) 5mg/kg 구리 150mg/kg 니켈 100mg/kg 아연 300mg/kg 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏, 2. 다음 병원성미생물은 불검출 리스테리아 모노사이토제네스(Listeria monocytogenes)	1.pH: 4.5~5.8 2.EC: 2.0 dS/m이하 3.암모니아태질소: 500mg/kg 이하 단 매트의 경우: 1,000mg/kg이하	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.농촌진흥청장이 지정 ․ 고시한 비료 시험연구기관의 1회 이상 기획재정부령 “농업통계 조사규칙” 별표의 작물분류중 중분류별 작물에 대한 육묘 시험성적서를 제출하여야 하고, 시험 결과 피해가 없을 경우 등록증(밀도의 기준란) 및 포장지에 시험작물명을 중분류명과 병행하여 표기할 수 있다. 예시) 경량 : 0.5미만(미곡(벼)) 또는 경량 : 0.5미만(벼) <개정 2013. 2. 14.,2018.0.0> 3.유통기한 표기 4.중량, 준중량, 경량, 매트 중 어느 하나를 밀도의 기준에 따라 각각 등록하여야 한다<신설 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.> 5.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
14. 상토2호 <신설 2012. 1. 2.> <정의>주로 원예작물의 묘를 키우는 배지	1.경경량: 0.5미만~ 0.3이상<개정 2013. 2. 14.> 2.초경량: 0.3미만	1. 건물중에 대하여 비소 25mg/kg 카드뮴 4mg/kg 수은 4mg/kg 납 200mg/kg 크롬(6가) 5mg/kg 구리 150mg/kg 니켈 100mg/kg 아연 300mg/kg 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏, 2. 다음 병원성미생물은 불검출 리스테리아 모노사이토제네스(Listeria monocytogenes)	1.pH: 4.0~7.0 (자율보증) 2.EC: 1.2dS/m 이하 3.암모니아태질소와 질산태질소의 합계량: 500mg/kg이하	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.농촌진흥청장이 지정․고시한 비료 시험연구기관의 1회 이상 기획재정부령 “농업통계 조사규칙” 별표의 작물분류중 중분류별 작물에 대한 육묘 시험성적서를 제출하여야 하고, 시험 결과 피해가 없을 경우 등록증(밀도의 기준란) 및 포장지에 시험작물명을 중분류명과 병행하여 표기할 수 있다.<개정 2013. 10. 1.,2018.0.0> 예시) 초경량 : 0.3미만(과채류(수박)) 또는 초경량 : 0.3미만(수박) <개정 2013. 2. 14.> 3.유통기한 표기 4.경경량, 초경량 중 어느 하나를 밀도의 기준에 따라 각각 등록하여야 한다.<신설 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.> 5.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.

【별표 3】부산물비료의 지정

【별표 3】부산물비료의 지정

1. 부숙유기질비료

1. 부숙유기질비료

비료의 종류	규격의 함량 (%)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	비 고
01. 가축분퇴비 <신설 2002. 12. 31., 2010. 3. 29.>	유기물: 30 이상 <2010. 3. 29., 2012. 1. 2., 2013. 2. 14.>	1.건물중에 대하여 <2009. 10. 1., 2010. 3. 29.> 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 200㎎/㎏ 구 리 360㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 900㎎/㎏ 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏ 2.다음 병원성미생물은 불검출 대장균O157:H7 (Escherichiacoli O157:H7), 살모넬라(Salmonella spp.) <신설 2011. 11. 1.>	1.유기물대 질소의 비 45이하 인 것. <개정 2013. 2. 14.> 2.건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0 % 이하 <2009. 10. 1., 2010. 3. 29.., 2014. 7. 1.> 3.수분(H2O): 55 % 이하 <2010. 3. 29.> 4.부숙도: 다음 각 목의 어느 하나의 판정기준 이상일 것. 가. 콤백: 부숙완료 나. 솔비타: 부숙후기 또는 부숙완료 다. 종자발아법: 발아지수 70 이상 <신설: 2010. 3. 29., 2010. 12. 23., 2014. 7. 1.> 5.염산불용해물 25% 이하 <신설 2013. 2. 14.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭제 <2013. 2. 14.> 3.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
02. 퇴비	유기물: 30 이상 <개정2012. 1. 2., 2013. 2. 14.>	1.건물중에 대하여 <2009. 10. 1., 2010. 3. 29., 2013. 2. 14.> 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 200㎎/㎏ 구 리 360㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 900㎎/㎏ 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏ 2.다음 병원성미생물은 불검출 대장균 O157:H7 (Escherichia coli O157:H7), 살모넬라(Salmonella spp.) <신설 2011. 11. 1.>	1.유기물대 질소의 비 45이하 인 것<개정 2013. 2. 14.> 2.건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0 % 이하 <2009. 10. 1., 2013. 2. 14., 2014. 7. 1.> 3.수분(H2O): 55% 이하 <2009. 10. 1.> 4.부숙도: 다음 각 목의 어느 하나의 판정기준 이상일 것. 가. 콤백: 부숙완료 나. 솔비타: 부숙후기 또는 부숙완료 다. 종자발아법: 발아지수 70 이상 <신설: 2010. 3. 29., 2010. 12. 23., 2014. 7. 1.> 5.염산불용해물 25% 이하<신설 2013. 2. 14.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭제 <2010. 3. 29.> 3.삭제 <2010. 3. 29.> 4.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
03. 부숙겨	유기물: 25 이상 <개정 2012. 1. 2., 2013. 2. 14.>	1.건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23., 2011. 11. 1> 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏ 2.다음 병원성미생물은 불검출 대장균 O157:H7 (Escherichia coli O157:H7), 살모넬라(Salmonella spp.)<신설 2011. 11. 1.>	1.유기물대 질소의 비 50이하 인 것 2.건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0% 이하<2010. 12. 23.> 3.수분(H2O): 55% 이하<2010. 12. 23.> 4.부숙도: 다음 각 목의 어느 하나의 판정기준 이상일 것. 가. 콤백: 부숙완료 나. 솔비타: 부숙후기 또는 부숙완료 다. 종자발아법: 발아지수 70 이상 <2010. 12. 23., 2014. 7. 1.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭제 <2013. 2. 14.> 3.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
04. 재 삭제 <2009. 10. 1.>
05. 분뇨 잔사	유기물: 25 이상 <개정2012. 1. 2., 2013. 2. 14.>	건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	1.습식산화(濕式酸化) 잔사이외 처리물은 기생충 감염여부에 대한 시험을 실시하여야 함. 2.유기물대 질소의 비 50이하 인 것	삭제 <2013. 2. 14.>
06. 부엽토		건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	1.염산불용해물 30%이하 인 것 2.유기물 대 질소의 비 50이하 인 것	삭제 <2013. 2. 14.>
07. 아미노산발효부산액 삭제 <2009. 10. 1.>
08. 부산동물질액 <신설:2002. 11. 8., 삭제 2009. 10. 1.>
09. 건계분 삭제 <2009. 10. 1.>
10. 건조축산 폐기물	유기물: 25 이상 <개정 2012. 1. 2., 2013. 2. 14.>	건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	유기물 대 질소의 비 50이하 인 것	삭제 <2013. 2. 14.>
11. 가축분뇨 발효액 <신설:2002. 12. 31., 2004. 10. 2., 2009. 10. 1.>	질소전량, 인산전량, 칼리전량 각각의 성분 합계량 0.3 %이상, 각 성분별 함량 보증할 것 <2010. 3. 29.>	1.비 소 5㎎/㎏ 카드뮴 0.5㎎/㎏ 수 은 0.2㎎/㎏ 납 15㎎/㎏ 크 롬 30㎎/㎏ 구 리 50㎎ 아 연 130㎎/㎏ 니 켈 5㎎/㎏ 2.다음 병원성미생물은 불검출 대장균 O157:H7 (Escherichia coli O157:H7), 살모넬라 (Salmonella spp.) <신설 2011. 11. 1.>	염분(NaCl): 0.3 %이하 수분함량: 95 %이상	1.충분한 발효시 까지 저장 <2010. 3. 29.> 2.삭제 <2013. 10. 1.> 3.살포할 경우에는 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 시행규칙」제13조 별표 5액비의 살포기준에 따라 살포하여야 한다. <2010. 3. 29., 2013. 10. 1.> 4.농경지밖으로 유출금지 5.삭제<2013. 10. 1.> 6.삭제 <2013. 2. 14.>
12. 부숙왕겨 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1.>	유기물: 30 이상 <개정 2012. 1. 2., 2013. 2. 14.>	1.건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23., 2011. 11. 1.> 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏ 2.다음 병원성미생물은 불검출 대장균 O157:H7 (Escherichia coli O157:H7), 살모넬라(Salmonella spp.)<신설 2011. 11. 1.>	1.유기물 대 질소의 비 70이하 인 것 2.건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0%이하<2010. 12. 23.> 3.수분(H2O): 55%이하<2010. 12. 23.> 4.부숙도: 다음 각 목의 어느 하나의 판정기준 이상일 것. 가. 콤백: 부숙완료 나. 솔비타: 부숙후기 또는 부숙완료 다. 종자발아법: 발아지수 70 이상 <2010. 12. 23., 2014. 7. 1.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭제 <2013. 2. 14.> 3.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
13. 부숙톱밥 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1.>	유기물 : 30 이상 <개정 2012. 1. 2., 2013. 2. 14.>	1.건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23., 2011. 11. 1.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.> 2.다음 병원성미생물은 불검출 대장균 O157:H7 (Escherichia coli O157:H7), 살모넬라(Salmonella spp.) <신설 2011. 11. 1.>	1.유기물 대 질소의 비 70이하 인 것 2.건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0% 이하 <2010. 12. 23.> 3.수분(H2O): 55% 이하<2010. 12. 23.> 4.부숙도: 다음 각 목의 어느 하나의 판정기준 이상일 것. 가. 콤백: 부숙완료 나. 솔비타: 부숙후기 또는 부숙완료 다. 종자발아법: 발아지수 70 이상 <2010. 12. 23., 2014. 7. 1.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭제 <2013. 2. 14.>

비료의 종류	규격의 함량 (%)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
01. 가축분퇴비 <신설 2002. 12. 31., 2010. 3. 29.> <정의>가축의 분뇨를 50%이상 원료로 사용하고 별표5의 가축분퇴비에 사용가능한 원료를 2종 이상 혼합하여 발효과정과 후숙과정을 거쳐 제조한 것	유기물: 30 이상 <2010. 3. 29., 2012. 1. 2., 2013. 2. 14.>	1.건물중에 대하여 <2009. 10. 1., 2010. 3. 29.> 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 200㎎/㎏ 구 리 360㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 900㎎/㎏ 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏ 2.다음 병원성미생물은 불검출 대장균O157:H7 (Escherichiacoli O157:H7), 살모넬라(Salmonella spp.) <신설 2011. 11. 1.>	1.유기물대 질소의 비 45이하 인 것. <개정 2013. 2. 14.> 2.건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0 % 이하 <2009. 10. 1., 2010. 3. 29.., 2014. 7. 1.> 3.수분(H2O): 55 % 이하 <2010. 3. 29.> 4.부숙도: 다음 각 목의 어느 하나의 판정기준 이상일 것. 가. 콤백: 부숙완료 나. 솔비타: 부숙후기 또는 부숙완료 다. 종자발아법: 발아지수 70 이상 <신설: 2010. 3. 29., 2010. 12. 23., 2014. 7. 1.> 5.염산불용해물 25% 이하 <신설 2013. 2. 14.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭제 <2013. 2. 14.> 3.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
02. 퇴비 <정의>별표5의 퇴비에 사용가능한 원료를 2종 이상 혼합하여 발효과정과 후숙과정을 거쳐 제조한 것	유기물: 30 이상 <개정2012. 1. 2., 2013. 2. 14.>	1.건물중에 대하여 <2009. 10. 1., 2010. 3. 29., 2013. 2. 14.> 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 200㎎/㎏ 구 리 360㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 900㎎/㎏ 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏ 2.다음 병원성미생물은 불검출 대장균 O157:H7 (Escherichia coli O157:H7), 살모넬라(Salmonella spp.) <신설 2011. 11. 1.>	1.유기물대 질소의 비 45이하 인 것<개정 2013. 2. 14.> 2.건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0 % 이하 <2009. 10. 1., 2013. 2. 14., 2014. 7. 1.> 3.수분(H2O): 55% 이하 <2009. 10. 1.> 4.부숙도: 다음 각 목의 어느 하나의 판정기준 이상일 것. 가. 콤백: 부숙완료 나. 솔비타: 부숙후기 또는 부숙완료 다. 종자발아법: 발아지수 70 이상 <신설: 2010. 3. 29., 2010. 12. 23., 2014. 7. 1.> 5.염산불용해물 25% 이하<신설 2013. 2. 14.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭제 <2010. 3. 29.> 3.삭제 <2010. 3. 29.> 4.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
03. 부숙겨 <정의>겨를 70% 이상 원료로 사용하고 별표5의 부숙겨에 사용가능한 원료를 2종이상 혼합하여 발효과정과 후숙과정을 거쳐 제조한 것	유기물: 25 이상 <개정 2012. 1. 2., 2013. 2. 14.>	1.건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23., 2011. 11. 1> 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏ 2.다음 병원성미생물은 불검출 대장균 O157:H7 (Escherichia coli O157:H7), 살모넬라(Salmonella spp.)<신설 2011. 11. 1.>	1.유기물대 질소의 비 50이하 인 것 2.건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0% 이하<2010. 12. 23.> 3.수분(H2O): 55% 이하<2010. 12. 23.> 4.부숙도: 다음 각 목의 어느 하나의 판정기준 이상일 것. 가. 콤백: 부숙완료 나. 솔비타: 부숙후기 또는 부숙완료 다. 종자발아법: 발아지수 70 이상 <2010. 12. 23., 2014. 7. 1.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭제 <2013. 2. 14.> 3.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
04. 재 삭제 <2009. 10. 1.>
05. 분뇨 잔사 <정의>사람의 분뇨를 발효과정과 후숙과정을 거쳐 제조한 것	유기물: 25 이상 <개정2012. 1. 2., 2013. 2. 14.>	건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	1.습식산화(濕式酸化) 잔사이외 처리물은 기생충 감염여부에 대한 시험을 실시하여야 함. 2.유기물대 질소의 비 50이하 인 것	삭제 <2013. 2. 14.>
06. 부엽토 <정의>낙엽이 퇴적되어 부숙된 흙으로 제조한 것		건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	1.염산불용해물 30%이하 인 것 2.유기물 대 질소의 비 50이하 인 것	삭제 <2013. 2. 14.>
07. 아미노산발효부산액 삭제 <2009. 10. 1.>
08. 부산동물질액 <신설:2002. 11. 8., 삭제 2009. 10. 1.>
09. 건계분 삭제 <2009. 10. 1.>
10. 건조축산 폐기물 <정의>가축 도축과정의 부산물을 발효과정과 후숙과정을 거쳐 건조하여 제조한 것	유기물: 25 이상 <개정 2012. 1. 2., 2013. 2. 14.>	건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	유기물 대 질소의 비 50이하 인 것	삭제 <2013. 2. 14.>
11. 가축분뇨 발효액 <신설:2002. 12. 31., 2004. 10. 2., 2009. 10. 1.> <정의>가축의 분뇨를 발효시켜 액상의 물질로 제조한 것	질소전량, 인산전량, 칼리전량 각각의 성분 합계량 0.3 %이상, 각 성분별 함량 보증할 것 <2010. 3. 29.>	1.비 소 5㎎/㎏ 카드뮴 0.5㎎/㎏ 수 은 0.2㎎/㎏ 납 15㎎/㎏ 크 롬 30㎎/㎏ 구 리 50㎎ 아 연 130㎎/㎏ 니 켈 5㎎/㎏ 2.다음 병원성미생물은 불검출 대장균 O157:H7 (Escherichia coli O157:H7), 살모넬라 (Salmonella spp.) <신설 2011. 11. 1.>	염분(NaCl): 0.3 %이하 수분함량: 95 %이상	1.충분한 발효시 까지 저장 <2010. 3. 29.> 2.삭제 <2013. 10. 1.> 3.살포할 경우에는 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 시행규칙」제13조 별표 5액비의 살포기준에 따라 살포하여야 한다. <2010. 3. 29., 2013. 10. 1.> 4.농경지밖으로 유출금지 5.삭제<2013. 10. 1.> 6.삭제 <2013. 2. 14.>
12. 부숙왕겨 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1.> <정의>왕겨를 70% 이상 원료로 사용하고 별표5의 부숙왕겨에 사용가능한 2종이상 원료를 혼합하여 발효과정과 후숙과정을 거쳐 제조한 것	유기물: 30 이상 <개정 2012. 1. 2., 2013. 2. 14.>	1.건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23., 2011. 11. 1.> 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏ 2.다음 병원성미생물은 불검출 대장균 O157:H7 (Escherichia coli O157:H7), 살모넬라(Salmonella spp.)<신설 2011. 11. 1.>	1.유기물 대 질소의 비 70이하 인 것 2.건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0%이하<2010. 12. 23.> 3.수분(H2O): 55%이하<2010. 12. 23.> 4.부숙도: 다음 각 목의 어느 하나의 판정기준 이상일 것. 가. 콤백: 부숙완료 나. 솔비타: 부숙후기 또는 부숙완료 다. 종자발아법: 발아지수 70 이상 <2010. 12. 23., 2014. 7. 1.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭제 <2013. 2. 14.> 3.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
13. 부숙톱밥 <2002. 1. 31., 2009. 10. 1.> <정의>톱밥을 70% 이상 원료로 사용하고 별표5의 부숙톱밥에 사용가능한 원료를 2종이상 혼합하여 발효과정과 후숙과정을 거쳐 제조한 것	유기물 : 30 이상 <개정 2012. 1. 2., 2013. 2. 14.>	1.건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23., 2011. 11. 1.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연 1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.> 2.다음 병원성미생물은 불검출 대장균 O157:H7 (Escherichia coli O157:H7), 살모넬라(Salmonella spp.) <신설 2011. 11. 1.>	1.유기물 대 질소의 비 70이하 인 것 2.건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0% 이하 <2010. 12. 23.> 3.수분(H2O): 55% 이하<2010. 12. 23.> 4.부숙도: 다음 각 목의 어느 하나의 판정기준 이상일 것. 가. 콤백: 부숙완료 나. 솔비타: 부숙후기 또는 부숙완료 다. 종자발아법: 발아지수 70 이상 <2010. 12. 23., 2014. 7. 1.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭제 <2013. 2. 14.>

2. 유기질비료

2. 유기질비료

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	비 고
01. 어박 (어분포함)	1.질소전량: 4 2.인산전량: 3 단, 질소 및 인산 전량의 합계량: 10 3.유기물: 60 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 염분(NaCl): 10 %이하 <신설 2010. 12. 23..>	삭제 <2013. 2. 14.>
02. 골분	1.질소전량: 1 2.인산전량: 15 단, 질소 및 인산 전량의 합계량 20 3.유기물: 30 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0 %이하 < 2010. 12. 23.>	삭제 <2013. 2. 14.>
03. 잠용유박	1.질소전량 및 인산 전량의 합계량: 8 2.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23..>	건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.5 %이하 <신설 2010. 12. 23.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.질소, 인산 각각의 성분량을 보증하여야 함 <2010. 12. 23.>
04. 대두유박 <개정 2013. 10. 1.>	1.질소전량: 6 2.인산전량: 2 3.칼리전량: 1 <2009. 10. 1.> 4.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.5 %이하 <신설 2010. 12. 23.>	삭제 <2013. 2. 14.>
05.채종유박 06.면실유박 07. 깻묵 08.낙화생유박 09.아주까리유박 10. 그 밖의 식물성 유박<개정 2013. 10. 1.>	1.질소전량: 4 2.인산전량: 1 3.칼리전량: 1 <2009. 10. 1.> 4.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.> 아주까리유박에 한하여 리신 : 10㎎/㎏,(단, 비료의 원료로 사용 할 경우에는 제외)	건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.5 %이하 <신설 2010. 12. 23.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.아주까리유박의 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
11. 미강유박	1.질소전량: 2 2.인산전량: 4 3.칼리전량 1 <2009. 10. 1.> 4.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.5 %이하 <신설 2010. 12. 23.>	삭제 <2013. 2. 14.>
12. 혼합유박 (별표5의 혼합유박에 사용가능한 원료를 2종 이상 혼합한 것) <개정 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.>	1.질소전량, 인산전량, 칼리전량 중 2종 이상의 합계량: 7 <2009. 10. 1., 2011. 11. 1.> 2.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23..> 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏	건물중에 대하여 염분(NaCl): 1.0 %이하 <신설 2010. 12. 23., 2015. 8. 24.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증<2009. 10. 1.> 3.부숙된 것 제외 4.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
13. 가공계분 <2009. 10. 1.> <개정 2013. 2. 14.>	1.질소, 인산, 칼리 전량의 합계량: 6 <2009. 10. 1.> 2.유기물: 30 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 500㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23., 2013. 10. 1.>	1.수분 20 %이하 <개정 2013. 2. 14.> 2.염산불용해물 30 %이하 3.건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.9 %이하 <신설 2010. 12. 23., 2013. 10. 1.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭제 <2013. 2. 14.> 3.질소, 인산, 칼리 각각의 성분함량을 보증<2009. 10. 1.>
14. 아미노산발효부산박 삭제 <2009. 10. 1.>
15. 혼합유기질 (별표5의 혼합유기질에 사용가능한 원료를 2종 이상 혼합한 것) <개정 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.>	1.질소전량, 인산전량, 칼리전량 중 2종 이상의 합계량: 7 <1994. 8. 12., 2009. 10. 1., 2011. 11. 1.> 2.유기물: 60 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.> ․ 맥주오니를 원료로 사용한 경우 맥주오니의 투입비율 1 %에 대하여 납 : 2.5㎎/㎏,<개정 2013. 2. 14.> ․ 증제피혁분을 원료로 사용한 경우 증제피혁분의 투입비율 1 %에 대하여 크롬 : 300㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2013. 2. 14.> ․ 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏	건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0 %이하 <신설 2010. 12. 23.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.질소, 인산, 칼리 각각의 성분함량을 보증 <2009. 10. 1.> 3.증제피혁분 또는 맥주오니를 원료로 사용하는 경우에는 포장대(용기)에 증제피혁분과 맥주오니의 투입비율을 표기하여야 한다. <1996. 7. 4.> 4.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
16. 증제피혁분	1.질소전량: 10 2.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.> 질소함유율 1 %에 대하여 크롬: 0.3㎎/㎏	건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.5 %이하 <신설 2010. 12. 23.>	원료인 피혁의 함유할 수 있는 유해성분 최대량은 증제피혁분의 유해성분 최대량과 같다. <1996. 7. 4., 2013. 2. 14.>
17. 맥주오니	1.질소, 인산, 칼리전량의 합계량: 5 <2009. 10. 1.> 2.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23..> 질소함유율 1 %에 대하여 크롬: 0.01㎎/㎏ 납: 0.005㎎/㎏	건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.5 %이하 <신설 2010. 12. 23.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.질소, 인산, 칼리 각각의 성분함량을 보증<2009. 10. 1.>
18. 유기복합 (별표5의 유기복합에 사용가능한 원료를 2종 이상 혼합한 것) <신설:2003. 8. 5., 2009. 10. 1., 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.>	1.질소전량, 인산전량 및 칼리전량 3종의 합계량: 8 <2009. 10. 1.> 2.가용성고토: 1.5 3.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23..> 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏	건물중에 대하여 염분(NaCl): 1.0 %이하 <신설 2010. 12. 23., 2015. 8. 24.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증 <2009. 10. 1.> 3.부숙된 것 제외 <2009. 10. 1.> 4.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
19. 조립혼합유기질 <신설 2011. 11. 1., 삭제 2012. 1. 2.>
20. 혈분 (가축의 혈액을 130℃이상에서 멸균한 후 건조하여 분쇄한 것) <신설 2013. 2. 14.>	1질소전량: 14 2.유기물: 70	건물중에 대하여 비 소 20mg/kg, 카드뮴 2mg/kg 수 은 1mg/kg, 납 50mg/kg 크 롬 90mg/kg, 구 리 120mg/kg 니 켈 20mg/kg 아 연 400mg/kg	1.수분 15 %이하 2.다음 항생물질은 불검출: 테트라사이클린계(Tetracyclines), 베타락탐계(Beta-lactams), 설파계(Sulfonamides), 마이크로라이드계(Macrolides), 아미노글리코사이드계(Aminoglycosides)

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
01. 어박 (어분포함) <정의>어류(魚類)에서 기름 등을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것	1.질소전량: 4 2.인산전량: 3 단, 질소 및 인산 전량의 합계량: 10 3.유기물: 60 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 염분(NaCl): 10 %이하 <신설 2010. 12. 23..>	삭제 <2013. 2. 14.>
02. 골분 <정의>동물의 뼈를 증열(蒸熱) 또는 용제(溶劑)로 처리한 후 건조‧분쇄하여 제조한 것	1.질소전량: 1 2.인산전량: 15 단, 질소 및 인산 전량의 합계량 20 3.유기물: 30 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0 %이하 < 2010. 12. 23.>	삭제 <2013. 2. 14.>
03. 잠용유박 <정의>누에번데기에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것	1.질소전량 및 인산 전량의 합계량: 8 2.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23..>	건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.5 %이하 <신설 2010. 12. 23.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.질소, 인산 각각의 성분량을 보증하여야 함 <2010. 12. 23.>
04. 대두유박 <개정 2013. 10. 1.> <정의>콩에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것	1.질소전량: 6 2.인산전량: 2 3.칼리전량: 1 <2009. 10. 1.> 4.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.5 %이하 <신설 2010. 12. 23.>	삭제 <2013. 2. 14.>
05.채종유박 <정의>유채에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것 06.면실유박 <정의>목화에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것 07. 깻묵 <정의>깨에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것 08.낙화생유박 <정의>땅콩에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것 09.아주까리유박 <정의>아주까리(피마자)에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것 10. 그 밖의 식물성 유박 <정의>그 밖의 식물에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것 <개정 2013. 10. 1.>	1.질소전량: 4 2.인산전량: 1 3.칼리전량: 1 <2009. 10. 1.> 4.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.> 아주까리유박에 한하여 리신 : 10㎎/㎏,(단, 비료의 원료로 사용 할 경우에는 제외)	건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.5 %이하 <신설 2010. 12. 23.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.아주까리유박의 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
11. 미강유박 <정의>쌀겨에서 기름을 짜거나 추출하고 남은 부산물로 제조한 것	1.질소전량: 2 2.인산전량: 4 3.칼리전량 1 <2009. 10. 1.> 4.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.5 %이하 <신설 2010. 12. 23.>	삭제 <2013. 2. 14.>
12. 혼합유박 <정의>식물성유박을 2종 이상 혼합하여 제조한 것 <개정 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.>	1.질소전량, 인산전량, 칼리전량 중 2종 이상의 합계량: 7 <2009. 10. 1., 2011. 11. 1.> 2.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23..> 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏	건물중에 대하여 염분(NaCl): 1.0 %이하 <신설 2010. 12. 23., 2015. 8. 24.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증<2009. 10. 1.> 3.부숙된 것 제외 4.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
13. 가공계분 <2009. 10. 1.> <개정 2013. 2. 14.> <정의>계분을 발효 또는 황산 처리하여 제조한 것	1.질소, 인산, 칼리 전량의 합계량: 6 <2009. 10. 1.> 2.유기물: 30 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 500㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23., 2013. 10. 1.>	1.수분 20 %이하 <개정 2013. 2. 14.> 2.염산불용해물 30 %이하 3.건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.9 %이하 <신설 2010. 12. 23., 2013. 10. 1.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭제 <2013. 2. 14.> 3.질소, 인산, 칼리 각각의 성분함량을 보증<2009. 10. 1.>
14. 아미노산발효부산박 삭제 <2009. 10. 1.>
15. 혼합유기질 <정의>식물성유박(박), 동물성 잔재물 등 유기물질 2종 이상 혼합하여 제조한 것 <개정 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.>	1.질소전량, 인산전량, 칼리전량 중 2종 이상의 합계량: 7 <1994. 8. 12., 2009. 10. 1., 2011. 11. 1.> 2.유기물: 60 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.> ․ 맥주오니를 원료로 사용한 경우 맥주오니의 투입비율 1 %에 대하여 납 : 2.5㎎/㎏,<개정 2013. 2. 14.> ․ 증제피혁분을 원료로 사용한 경우 증제피혁분의 투입비율 1 %에 대하여 크롬 : 300㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2013. 2. 14.> ․ 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏	건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0 %이하 <신설 2010. 12. 23.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.질소, 인산, 칼리 각각의 성분함량을 보증 <2009. 10. 1.> 3.증제피혁분 또는 맥주오니를 원료로 사용하는 경우에는 포장대(용기)에 증제피혁분과 맥주오니의 투입비율을 표기하여야 한다. <1996. 7. 4.> 4.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
16. 증제피혁분 <정의>피혁제품 제조공정의 부산물을 가수분해 처리 후 증제‧건조 하여 제조한 것	1.질소전량: 10 2.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.> 질소함유율 1 %에 대하여 크롬: 0.3㎎/㎏	건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.5 %이하 <신설 2010. 12. 23.>	원료인 피혁의 함유할 수 있는 유해성분 최대량은 증제피혁분의 유해성분 최대량과 같다. <1996. 7. 4., 2013. 2. 14.>
17. 맥주오니 <정의>맥주 제조공정의 부산물로 제조한 것	1.질소, 인산, 칼리전량의 합계량: 5 <2009. 10. 1.> 2.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23..> 질소함유율 1 %에 대하여 크롬: 0.01㎎/㎏ 납: 0.005㎎/㎏	건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.5 %이하 <신설 2010. 12. 23.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.질소, 인산, 칼리 각각의 성분함량을 보증<2009. 10. 1.>
18. 유기복합 <정의>식물성유박(박), 동물성 잔재물, 천연광물 등 유기물질 2종 이상 혼합하여 제조한 것 <신설:2003. 8. 5., 2009. 10. 1., 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.>	1.질소전량, 인산전량 및 칼리전량 3종의 합계량: 8 <2009. 10. 1.> 2.가용성고토: 1.5 3.유기물: 70 <신설 2010. 12. 23.>	건물중에 대하여 비 소 20㎎/㎏ 카드뮴 2㎎/㎏ 수 은 1㎎/㎏ 납 50㎎/㎏ 크 롬 90㎎/㎏ 구 리 120㎎/㎏ 니 켈 20㎎/㎏ 아 연 400㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23..> 아주까리유박을 원료로 사용한 경우 리신 : 10㎎/㎏	건물중에 대하여 염분(NaCl): 1.0 %이하 <신설 2010. 12. 23., 2015. 8. 24.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.질소, 인산, 칼리 각각의 성분량을 보증 <2009. 10. 1.> 3.<삭제> <2009. 10. 1.,2019. 3. 28.> 4.아주까리유박을 원료로 사용할 경우 다음 각 호의 문구를 적색 네모박스 안에 적색 글씨로 포장지 앞면에 반드시 표기하여야 한다. 가. 개, 고양이 등이 먹을 경우 폐사할 수 있습니다. 나. 어린이 손에 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마세요.
19. 조립혼합유기질 <신설 2011. 11. 1., 삭제 2012. 1. 2.>
20. 혈분 <정의>가축의 혈액을 130℃이상에서 멸균한 후 건조하여 분쇄한 것 <신설 2013. 2. 14.>	1질소전량: 14 2.유기물: 70	건물중에 대하여 비 소 20mg/kg, 카드뮴 2mg/kg 수 은 1mg/kg, 납 50mg/kg 크 롬 90mg/kg, 구 리 120mg/kg 니 켈 20mg/kg 아 연 400mg/kg	1.수분 15 %이하 2.다음 항생물질은 불검출: 테트라사이클린계(Tetracyclines), 베타락탐계(Beta-lactams), 설파계(Sulfonamides), 마이크로라이드계(Macrolides), 아미노글리코사이드계(Aminoglycosides)

3. 미생물비료

3. 미생물비료

비료의 종류	규격의 함량 (cfu/g(mL))	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	비 고
01. 토양 미생물제제 (미생물효소)	Aspergillus oryzae 1×105이상 Aspergillus niger 1×105이상 Bacillus subtilis 1×106이상 Bacillus natto 1×106이상 Bacillus megaterium 1×106이상 Bacillus polymyxa 1×106이상 Bacillus licheniformis 1×106이상 Bacillus brevis 1×106이상 Brevibacillus brevis 1×106이상 Brevibacterium linens 1×106이상 Brevibacterium ammoniagenes 1×106이상 Brevibacterium flavum 1×106 이상 Burkholderia cepacia 1×106이상 Candida utilis 1×106이상 Helicosporium nizamabadense 1×105이상 Klebsiella mobilis 1×106이상 Lactobacillus bulgaricus 1×106이상 Lactobacillus acidophilus 1×106이상 Lactobacillus delbrueckii 1×106이상 Lactobacillus plantarum 1×106이상 Paenibacillus polymyxa 1×106이상 Rhizopus delma 1×105이상 Rhizopus japonicus 1×105이상 Rhizopus oryzae 1×105이상 Rhodobacter sphaeroides 1×106이상 Rhodobacter capsulata 1×106이상 Rhodobacter capsulatus 1×106이상 Rhodobacter rubrum 1×106이상 Rhodopseudo-monas sphaeroides 1×106이상 Rhodopseudo-monas viridis 1×106이상 Rhodopseudo-monas capusulata 1×106이상 Pseudomonas fluorescens 1×106이상 Pseudomonas putida 1×106이상 Pseudomonas mildenbergii 1×106이상 Saccharomyces cerevisiae 1×106이상 Saccharomyces sake 1×106이상 Saccharomyces anamensis 1×106이상 Saccharomyces carlsbergensis 1×106이상 Streptococcus lactis 1×106이상 Streptococcus thermophilus 1×106이상 Streptococcus cremoris 1×106이상 Streptomyces griseus 1×106이상 Streptomyces niger 1×106이상 Streptomyces griseochromogenes 1×106이상 Streptomyces asoensis 1×106이상 Trichoderma harzianum 1×105이상 Trichoderma hamatum 1×105이상 <신설 2011. 11. 1.>	1.다음 병원성미생물은 불검출 대장균O157:H7 (Escherichia coli O157:H7), 살모넬라(Salmonella spp.) <신설 2011. 11. 1.> 2.건물중에 대하여 비소 20mg/kg 카드뮴 2mg/kg 수은 1mg/kg 납 50mg/kg 크롬 90mg/kg 구리 120mg/kg 니켈 20mg/kg 아연 300mg/kg <신설 2013. 10. 1.>		1.규격의 함량에서 정한 이외의 미생물에 대하여는「비료관리법」제4조제1항 또는 제2항에 따라 지정하되, 지정하고자 하는 미생물을 확인할 수 있는 자료, 비료 효과에 대한 기능과 특성, 인축 및 식물에 대한 병원성 여부, 재배시험을 평가하여 지정여부를 결정하여야 한다. <2011. 11. 1., 2013. 2. 14.> 2.보관조건, 유통기간, 안전관리상 주의사항을 보증표에 표기하여야 한다. <2005. 3. 19.> 3.생산(수입)업 등록(신고)시 미생물 1종 이상을 보증하여야 한다.<신설 2011. 11. 1., 2013. 2. 14.>
	Acetobacter peroxydans 1x106이상 Acinetobacter calcoaceticus 1x106이상 Alcaligenes defragrans 1x106이상 Ampelomyces quisqualis 1x105이상 Arthrobotrys oligospora 1x106이상 Azospirillum brasilense 1x106이상 Bacillus amyloliquefaciens 1x106이상 Bacillus macerans 1x106이상 Bacillus mojavensis 1x106이상 Bacillus pumilus 1x106이상 Bacillus vallismortis 1x106이상 Bacillus velezensis 1x106이상 Brevibacillus formosus 1x106이상 Brevibacterium otitidis 1x106이상 Burkholderia pyrrocinia 1x106이상 Candida kefir 1x106이상 Candida valida 1x106이상 Cellulomonas fimi 1x106이상 Cellulomonas turbata 1x106이상 Frateuria aurentia 1x106이상 Lactobacillus casei 1x106이상 Lactobacillus casei subsp rhamnosus 1x106이상 Lactobacillus confusa 1x106이상 Lactobacillus fermentum 1x106이상 Lactobacillus paracasei 1x106이상 Lactobacillus rhamnosus 1x106이상 Lactococcus lactis 1x106이상 Lysinibacillus boronitolerans 1x106이상 Lysinibacillus fusiformis 1x106이상 Lysobacter antibioticus 1x106이상 Microbacterium aurum 1x107이상 Nocardiopsis dassonvillei 1x106이상 Paecilomyces fumosoroseus 1x105이상 Paecilomyces japonica 1x105이상 Paecilomyces lilacinus 1x105이상 Paenibacillus amylolyticus 1x106이상 Paenibacillus azoreducens 1x106이상 Paenibacillus chibensis 1x106이상 Paenibacillus lentimorbus 1x106이상 Paenibacillus macerans 1x106이상 Pediococcus cerevisiae 1x106이상 Pediococcus halophilus 1x106이상 Photorhabdus iuminescens 1x106이상 Photorhabdus luminescens 1x106이상 Pichia anomala 1x106이상 Pichia deserticola 1x106이상 Pichia stipitis 1x106이상 Pseudomonas jessenii 1x106이상 Pseudomonas maltophilia 1x106이상 Pseudomonas nitroreducens 1x106이상 Pseudomonas panipatensis 1x106이상 Rhodobacter azotoformans 1x106이상 삭제<2013. 10. 1.> Rhodopseudomonas palustris 1x106이상 Stephanoascus ciferrii 1x106이상 Streptomyces carpinensis 1x106이상 Streptomyces fradiae 1x106이상 Streptomyces halstedii 1x106이상 Streptomyces violaceusniger 1x106이상 Tetrathiobacter kashmirensis 1x106이상 <신설 2013. 2. 14.>
02. 토양활성제제 삭제 <2011. 11. 1.>				1. <삭제> 2. <삭제>

비료의 종류	규격의 함량 (cfu/g(mL))	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
01. 토양 미생물제제 (미생물효소) <정의>미생물을 배양하여 제조한 것	Aspergillus oryzae 1×105이상 Aspergillus niger 1×105이상 Bacillus subtilis 1×106이상 Bacillus natto 1×106이상 Bacillus megaterium 1×106이상 Bacillus polymyxa 1×106이상 Bacillus licheniformis 1×106이상 Bacillus brevis 1×106이상 Brevibacillus brevis 1×106이상 Brevibacterium linens 1×106이상 Brevibacterium ammoniagenes 1×106이상 Brevibacterium flavum 1×106 이상 Burkholderia cepacia 1×106이상 Candida utilis 1×106이상 Helicosporium nizamabadense 1×105이상 Klebsiella mobilis 1×106이상 Lactobacillus bulgaricus 1×106이상 Lactobacillus acidophilus 1×106이상 Lactobacillus delbrueckii 1×106이상 Lactobacillus plantarum 1×106이상 Paenibacillus polymyxa 1×106이상 Rhizopus delma 1×105이상 Rhizopus japonicus 1×105이상 Rhizopus oryzae 1×105이상 Rhodobacter sphaeroides 1×106이상 Rhodobacter capsulata 1×106이상 Rhodobacter capsulatus 1×106이상 Rhodobacter rubrum 1×106이상 Rhodopseudo-monas sphaeroides 1×106이상 Rhodopseudo-monas viridis 1×106이상 Rhodopseudo-monas capusulata 1×106이상 Pseudomonas fluorescens 1×106이상 Pseudomonas putida 1×106이상 Pseudomonas mildenbergii 1×106이상 Saccharomyces cerevisiae 1×106이상 Saccharomyces sake 1×106이상 Saccharomyces anamensis 1×106이상 Saccharomyces carlsbergensis 1×106이상 Streptococcus lactis 1×106이상 Streptococcus thermophilus 1×106이상 Streptococcus cremoris 1×106이상 Streptomyces griseus 1×106이상 Streptomyces niger 1×106이상 Streptomyces griseochromogenes 1×106이상 Streptomyces asoensis 1×106이상 Trichoderma harzianum 1×105이상 Trichoderma hamatum 1×105이상 <신설 2011. 11. 1.>	1.다음 병원성미생물은 불검출 대장균O157:H7 (Escherichia coli O157:H7), 살모넬라(Salmonella spp.) <신설 2011. 11. 1.> 2.건물중에 대하여 비소 20mg/kg 카드뮴 2mg/kg 수은 1mg/kg 납 50mg/kg 크롬 90mg/kg 구리 120mg/kg 니켈 20mg/kg 아연 300mg/kg <신설 2013. 10. 1.>		1.규격의 함량에서 정한 이외의 미생물에 대하여는「비료관리법」제4조제1항 또는 제2항에 따라 지정하되, 지정하고자 하는 미생물을 확인할 수 있는 자료, 비료 효과에 대한 기능과 특성, 인축 및 식물에 대한 병원성 여부, 재배시험을 평가하여 지정여부를 결정하여야 한다. <2011. 11. 1., 2013. 2. 14.> 2.보관조건, 유통기간, 안전관리상 주의사항을 보증표에 표기하여야 한다. <2005. 3. 19.> 3.생산(수입)업 등록(신고)시 미생물 1종 이상을 보증하여야 한다.<신설 2011. 11. 1., 2013. 2. 14.>
	Acetobacter peroxydans 1x106이상 Acinetobacter calcoaceticus 1x106이상 Alcaligenes defragrans 1x106이상 Ampelomyces quisqualis 1x105이상 Arthrobotrys oligospora 1x106이상 Azospirillum brasilense 1x106이상 Bacillus amyloliquefaciens 1x106이상 Bacillus macerans 1x106이상 Bacillus mojavensis 1x106이상 Bacillus pumilus 1x106이상 Bacillus vallismortis 1x106이상 Bacillus velezensis 1x106이상 Brevibacillus formosus 1x106이상 Brevibacterium otitidis 1x106이상 Burkholderia pyrrocinia 1x106이상 Candida kefir 1x106이상 Candida valida 1x106이상 Cellulomonas fimi 1x106이상 Cellulomonas turbata 1x106이상 Frateuria aurentia 1x106이상 Lactobacillus casei 1x106이상 Lactobacillus casei subsp rhamnosus 1x106이상 Lactobacillus confusa 1x106이상 Lactobacillus fermentum 1x106이상 Lactobacillus paracasei 1x106이상 Lactobacillus rhamnosus 1x106이상 Lactococcus lactis 1x106이상 Lysinibacillus boronitolerans 1x106이상 Lysinibacillus fusiformis 1x106이상 Lysobacter antibioticus 1x106이상 Microbacterium aurum 1x107이상 Nocardiopsis dassonvillei 1x106이상 Paecilomyces fumosoroseus 1x105이상 Paecilomyces japonica 1x105이상 Paecilomyces lilacinus 1x105이상 Paenibacillus amylolyticus 1x106이상 Paenibacillus azoreducens 1x106이상 Paenibacillus chibensis 1x106이상 Paenibacillus lentimorbus 1x106이상 Paenibacillus macerans 1x106이상 Pediococcus cerevisiae 1x106이상 Pediococcus halophilus 1x106이상 Photorhabdus iuminescens 1x106이상 Photorhabdus luminescens 1x106이상 Pichia anomala 1x106이상 Pichia deserticola 1x106이상 Pichia stipitis 1x106이상 Pseudomonas jessenii 1x106이상 Pseudomonas maltophilia 1x106이상 Pseudomonas nitroreducens 1x106이상 Pseudomonas panipatensis 1x106이상 Rhodobacter azotoformans 1x106이상 삭제<2013. 10. 1.> Rhodopseudomonas palustris 1x106이상 Stephanoascus ciferrii 1x106이상 Streptomyces carpinensis 1x106이상 Streptomyces fradiae 1x106이상 Streptomyces halstedii 1x106이상 Streptomyces violaceusniger 1x106이상 Tetrathiobacter kashmirensis 1x106이상 <신설 2013. 2. 14.>
02. 토양활성제제 삭제 <2011. 11. 1.>				1. <삭제> 2. <삭제>

4. 그 밖의 비료

4. 그 밖의 비료

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	비 고
01. 건계분 (계분을 단순 건조하여 제조한 것) <1997. 7. 19., 2009. 10. 1., 2013. 2. 14.>	유기물 20	건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	염산불용해물 30 %이하인 것	삭제<2013. 2. 14.>
02. 지렁이분 <신설 2011. 11. 1.>	유기물: 10	건물중에 대하여 비소 45mg/kg 카드뮴 5mg/kg 수은 2mg/kg 납 130mg/kg 크롬 250mg/kg 구리 400mg/kg 니켈 45mg/kg 아연 1000mg/kg	1.건물중에 대하여 염분(NaCl) : 0.5 %이하 2.수분(H2O): 55 %이하 3.유기물대질소비 45이하 4.부숙도: 다음 각 목의 어느 하나의 판정기준 이상일 것. 가. 콤백: 부숙완료 나. 솔비타: 부숙후기 또는 부숙완료 다. 종자발아법: 발아지수 70 이상 5.입상: 1.18mm체에 90 %이상 통과하여야 함 6.염산불용해물 30% 이하인 것	1.삭제<2013. 2. 14.> 2.삭제<2013. 2. 14.>
03. 동애등에분 (동애등에가 음식물쓰레기 등 퇴비에 사용가능한 원료를 먹이로 하여 생산한 분을 후숙과정(4주)을 거쳐 제조한 것) <신설 2015. 8. 24., 2016. 5. 25.>	유기물: 30 이상	건물중에 대하여 비소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수은 2㎎/㎏납 130㎎/㎏ 크롬 200㎎/㎏ 구리 360㎎/㎏ 니켈 45㎎/㎏ 아연 900㎎/㎏	1. 건물중에 대하여 염분(NaCl): 0.5% 이하 2.수분(H2O): 35% 이하 3.유기물대질소비: 45 이하 4.부숙도 : 다음 각목의 어느 하나의 판정기준 이상일 것. 가. 콤백: 부숙완료 나. 솔비타: 부숙후기 또는 부숙완료 다. 종자발아법: 발아지수 70 이상 5.입상 : 1.18mm체에 90% 이상 통과하여야 함 6.염산불용해물: 30% 이하

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
01. 건계분 <정의>계분을 단순 건조하여 제조한 것 <1997. 7. 19., 2009. 10. 1., 2013. 2. 14.>	유기물 20	건물중에 대하여 비 소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수 은 2㎎/㎏ 납 130㎎/㎏ 크 롬 250㎎/㎏ <1996. 7. 4., 2010. 12. 23.> 구 리 400㎎/㎏ 니 켈 45㎎/㎏ 아연1,000㎎/㎏ <2003. 8. 5., 2010. 12. 23.>	염산불용해물 30 %이하인 것	삭제<2013. 2. 14.>
02. 지렁이분 <정의>지렁이가 음식물쓰레기 등 퇴비에 사용가능한 원료를 먹이로 하여 생산한 분을 후숙과정을 거쳐 제조한 것 <신설 2011. 11. 1.>	유기물: 10	건물중에 대하여 비소 45mg/kg 카드뮴 5mg/kg 수은 2mg/kg 납 130mg/kg 크롬 250mg/kg 구리 400mg/kg 니켈 45mg/kg 아연 1000mg/kg	1.건물중에 대하여 염분(NaCl) : 0.5 %이하 2.수분(H2O): 55 %이하 3.유기물대질소비 45이하 4.부숙도: 다음 각 목의 어느 하나의 판정기준 이상일 것. 가. 콤백: 부숙완료 나. 솔비타: 부숙후기 또는 부숙완료 다. 종자발아법: 발아지수 70 이상 5.입상: 1.18mm체에 90 %이상 통과하여야 함 6.염산불용해물 30% 이하인 것	1.삭제<2013. 2. 14.> 2.삭제<2013. 2. 14.>
03. 동애등에분 <정의>동애등에가 음식물쓰레기 등 퇴비에 사용가능한 원료를 먹이로 하여 생산한 분을 후숙과정(4주)을 거쳐 제조한 것 <신설 2015. 8. 24., 2016. 5. 25.>	유기물: 30 이상	건물중에 대하여 비소 45㎎/㎏ 카드뮴 5㎎/㎏ 수은 2㎎/㎏납 130㎎/㎏ 크롬 200㎎/㎏ 구리 360㎎/㎏ 니켈 45㎎/㎏ 아연 900㎎/㎏	1. 건물중에 대하여 염분(NaCl): 2.0% 이하 2.수분(H2O): 35% 이하 3.유기물대질소비: 45 이하 4.부숙도 : 다음 각목의 어느 하나의 판정기준 이상일 것. 가. 콤백: 부숙완료 나. 솔비타: 부숙후기 또는 부숙완료 다. 종자발아법: 발아지수 70 이상 5.입상 : 1.18mm체에 90% 이상 통과하여야 함 6.염산불용해물: 30% 이하

【별표 5】보통비료 및 부산물비료 원료

【별표 5】보통비료 및 부산물비료 원료

1. 보통비료의 사용가능한 원료

1. 보통비료의 사용가능한 원료

구분	비료의 종류	원료의 종류	비 고
질소질비료	광물융합체질소	요소, 염화칼슘, 염화마그네슘, 팽윤성 운모에 한함
인산질비료	가공인산비료	인산, 수산화칼슘, 구연산, 수산화나트륨
복합비료	제2종복합	질소질비료, 인산질비료, 칼리질비료, 제1종복합비료, 디엠피피(DMPP)	디엠피피(DMPP)를 원료로 사용할 경우 질소는 암모니아태질소를 함유한 원료
	제3종복합	제2종복합비료, 유기물	수용성 유기물은 사용할 수 없음
석회질비료	석회석	석회석
	석회고토	백운석
	부산소석회	화학제품 생산시에 생산되는 부산물로 (생석회 또는 부생(副生)분말생석회를 혼합하는 것 포함)산화석회분 및 산화고토분을 함유하는 것
	부산석회	화학제품 생산시에 생산되는 부산물로 산화석회분 및 산화고토분을 함유하는 것
	패화석	패화석(패각포함)
	부산석고	인산을 생산할 때에 부산되는 것에 한하되 pH 조절을 위한 중화제는 사용가능
규산질비료	규산질<2018.0.0>	제선과정에서 발생하는 고로(용광로) 광재(슬래그)<2018.0.0>
	규회석	규회석(천연산)에 한하며, 일체의 이물질을 혼입할 수 없음
	수용성발포규산 <신설 2015. 8. 24.>	규산나트륨(Na2O․SiO2), 중탄산나트륨(NaHCO3), 구연산(C6H8O7)
고토 비료	수산화 고토	수산화마그네슘
	부산고토	부산내화물(마그네시아-돌로마이트계)
미량요소비료	황산구리<신설 2015. 8. 24.>	염화구리(CuCl2), 탄산나트륨(Na2CO3), 황산(H2SO4), 물(H2O)
	황산망간<신설 2015. 8. 24.>	산화망간(MnO2), 황화철(FeS2), 황산(H2SO4)
	몰리브덴산나트륨<신설 2015. 8. 24.>	수산화나트륨(NaOH), 산화몰리브덴(MoO3)
	킬레이트철<신설 2015. 8. 24.>	염화철(FeCl3), 물(H2O), EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid), EDTA-4Na tetrahydrate
그 밖의 비료	석회처리	2호의 퇴비에 사용가능한 원료. 다만, 2호의 광물질은 생석회만 사용할 수 있음
	재	초․목회<2000. 4. 10.>
	아미노산발효부산액	조미료 생산시 발생하는 아미노산발효 부산물(액)을 중화처리한 것.<2000. 4. 10.>
	부산동물질액	식품첨가물인 엘-시스틴 생성시 발생하는 아미노산액
	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>
	아미노산발효부산박	조미료생산시 발생하는 아미노산발효부산물. 다만, 물리적성상을 변화시키기 위한 첨가제는 사용가능
	삭제<2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>
	상토1호 및 상토2호	제오라이트(Zeolite), 토탄, 흑운모, 규조토, 마사토, 석회석, 황토(red-yellow soil), 피트모스(peat moss), 질석(Vermiculite), 펄라이트(Perlite), 구아노, 랑베나이트, 장석(Faldspar), 도로마이트(Dolomite), 부엽토, 부식산, 황철석, 코코피트(Cocopeat), 팽연왕겨, 왕겨숯, 석탄회(Bottom Ash), 쌀겨, 펄프(고지), 퇴비, 맥반석(화강섬록반암), 조약돌(cobble), 농작물잔사, 지렁이분<신설 2012. 1. 2.>, 목초액, 키토산, 유카추출액, 고삼추출액, 나무숯 및 나뭇재, 목문석(운기석), 골분, 유황분말, 일라이트, 견운모(sericite), 화산석, 당밀, 습윤제, pH조절제, 「농약관리법」에 따라 등록된 농약 중 시험작물의 잘록병에 등록된 농약, 「비료관리법」 제11조 또는 제12조에 따라 등록(신고)된 비료<신설 2013. 2. 14.>, 톱밥<2018.0.0>	1.지렁이분은 2호의 퇴비에 사용가능한 원료를 먹이로 하여 생산한 줄지렁이(Eisenia fetida) 분 또는 붉은줄지렁이(Eisenia andrei) 분 <신설 2012. 1. 2., 2013. 2. 14.> 2.농약, 비료, 습윤제, pH조절제는 1종 이상의 합계량이 0.5%이하로 사용하여야 하고, 각각의 물질명을 등록증에 표시하여야 한다. <신설 2013. 2. 14.>

구분	비료의 종류	원료의 종류	그 밖의 사항
질소질비료	광물융합체질소	요소, 염화칼슘, 염화마그네슘, 팽윤성 운모에 한함
인산질비료	가공인산비료	인산, 수산화칼슘, 구연산, 수산화나트륨
복합비료	제2종복합	질소질비료, 인산질비료, 칼리질비료, 제1종복합비료, 디엠피피(DMPP)	디엠피피(DMPP)를 원료로 사용할 경우 질소는 암모니아태질소를 함유한 원료
	제3종복합	제2종복합비료, 유기물	수용성 유기물은 사용할 수 없음
석회질비료	석회석	석회석
	석회고토	백운석
	부산소석회	화학제품 생산시에 생산되는 부산물로 (생석회 또는 부생(副生)분말생석회를 혼합하는 것 포함)산화석회분 및 산화고토분을 함유하는 것
	부산석회	화학제품 생산시에 생산되는 부산물로 산화석회분 및 산화고토분을 함유하는 것
	패화석	패화석(패각포함)
	부산석고	인산을 생산할 때에 부산되는 것에 한하되 pH 조절을 위한 중화제는 사용가능
규산질비료	규산질<2018.0.0>	제선과정에서 발생하는 고로(용광로) 광재(슬래그)<2018.0.0>
	규회석	규회석(천연산)에 한하며, 일체의 이물질을 혼입할 수 없음
	수용성발포규산 <신설 2015. 8. 24.>	규산나트륨(Na2O․SiO2), 중탄산나트륨(NaHCO3), 구연산(C6H8O7)
고토 비료	수산화 고토	수산화마그네슘
	부산고토	부산내화물(마그네시아-돌로마이트계)
미량요소비료	황산구리<신설 2015. 8. 24.>	염화구리(CuCl2), 탄산나트륨(Na2CO3), 황산(H2SO4), 물(H2O)
	황산망간<신설 2015. 8. 24.>	산화망간(MnO2), 황화철(FeS2), 황산(H2SO4)
	몰리브덴산나트륨<신설 2015. 8. 24.>	수산화나트륨(NaOH), 산화몰리브덴(MoO3)
	킬레이트철<신설 2015. 8. 24.>	염화철(FeCl3), 물(H2O), EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid), EDTA-4Na tetrahydrate
그 밖의 비료	석회처리	2호의 퇴비에 사용가능한 원료. 다만, 2호의 광물질은 CaO 함량이 80%이상인 생석회만 25% 이상 사용하여야 한다.
	재	초․목회<2000. 4. 10.>
	아미노산발효부산액	조미료 생산시 발생하는 아미노산발효 부산물(액)을 중화처리한 것.<2000. 4. 10.>
	부산동물질액	식품첨가물인 엘-시스틴 생성시 발생하는 아미노산액
	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>
	아미노산발효부산박	조미료생산시 발생하는 아미노산발효부산물. 다만, 물리적성상을 변화시키기 위한 첨가제는 사용가능
	삭제<2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>
	상토1호 및 상토2호	제오라이트(Zeolite), 토탄, 흑운모, 규조토, 마사토, 석회석, 황토(red-yellow soil), 피트모스(peat moss), 질석(Vermiculite), 펄라이트(Perlite), 구아노, 랑베나이트, 장석(Faldspar), 도로마이트(Dolomite), 부엽토, 부식산, 황철석, 코코피트(Cocopeat), 팽연왕겨, 왕겨숯, 석탄회(Bottom Ash), 쌀겨, 펄프(고지), 퇴비, 맥반석(화강섬록반암), 조약돌(cobble), 농작물잔사, 지렁이분<신설 2012. 1. 2.>, 목초액, 키토산, 유카추출액, 고삼추출액, 나무숯 및 나뭇재, 목문석(운기석), 골분, 유황분말, 일라이트, 견운모(sericite), 화산석, 당밀, 습윤제, pH조절제, 「농약관리법」에 따라 등록된 농약 중 시험작물의 잘록병에 등록된 농약, 「비료관리법」 제11조 또는 제12조에 따라 등록(신고)된 비료<신설 2013. 2. 14.>, 톱밥<2018.0.0>	1.지렁이분은 2호의 퇴비에 사용가능한 원료를 먹이로 하여 생산한 줄지렁이(Eisenia fetida) 분 또는 붉은줄지렁이(Eisenia andrei) 분 <신설 2012. 1. 2., 2013. 2. 14.> 2.농약, 비료, 습윤제, pH조절제는 1종 이상의 합계량이 0.5%이하로 사용하여야 하고, 각각의 물질명을 등록증에 표시하여야 한다. <신설 2013. 2. 14.>

2. 부산물비료의 사용가능한 원료

2. 부산물비료의 사용가능한 원료

비료의 종류	원료		비 고
	구분	종류
01. 삭제 <2014. 7. 1.>	1.삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>
	2.삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭제 <2014. 7. 1.> 3.삭제 <2014. 7. 1.>
	3.삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>
	4.삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>
02. 가축분퇴비 및 퇴비 <2010. 3. 29., 2014. 7. 1.>	1.농림축산부산물류 <2010. 12. 23.>	짚류, 왕겨, 미강, 녹비, 농작물잔사, 낙엽, 수피, 톱밥, 목편, 부엽토, 야생초, 폐사료, 한약재찌꺼기, 그 밖의 이와 유사한 농림부산물류 또는 상기의 물질을 이용한 버섯 폐배지<2010. 3. 29., 2013. 10. 1.>, 이탄, 토탄, 갈탄<2010. 3. 29.>, 사업장잔디예초물(골프장 등) <2006. 1. 6., 2010. 12. 23.>, 가축의 알 또는 그 껍질<2018.0.0>
02. 가축분퇴비 및 퇴비 <2014. 7. 1.>	2.수산부산물<2010. 12. 23.>	어분, 어묵찌꺼기, 해초찌꺼기, 게껍질, 해산물 도매 및 소매장 부산물포<2010. 12. 23..>, 그 밖의 이와 유사한 수산부산물<2013. 10. 1.>	삭제 <2013. 2. 14.>
02. 가축분퇴비 및 퇴비 <2014. 7. 1.>	3.인․축분뇨등 동물의 분뇨<2010. 12. 23..>	인분뇨 처리잔사, 구비, 우분뇨, 돈분뇨, 계분, 동애등에 및 지렁이 등 그 밖의 동물의 분뇨 <2010. 12. 23., 2011. 11. 1., 2013. 10. 1.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> <2009. 1. 12.> 2.퇴비 원료로 사용할 수 없는 원료를 동물의 먹이로 이용하여 배설한 분뇨는 제외 <신설 2011. 11. 1.> 3.가축분퇴비는 축분뇨 등 동물의 분뇨를 50 % 이상 사용하여야 한다<2010. 3. 29., 2011. 11. 1.>
02. 가축분퇴비 및 퇴비 <2014. 7. 1.>	4.음식물류 폐기물< 2010. 12. 23.,	음식물류폐기물 <2003. 8. 5.>	삭제 <2013. 2. 14.>
02. 가축분퇴비 및 퇴비 <2014. 7. 1.>	5.식음료품 제조업․유통업․판매업 또는 담배 제조업에서 발생하는 동 ․식물성 잔재물<2010. 12. 23..>	도축, 고기가공 및 저장, 낙농업, 과실 및 야채, 통조림 및 저장가공, 동식물 유지류, 빵제품 및 국수, 설탕 및 과자, 배합사료, 조미료, 두부, 주정, 소주, 인삼주, 증류주, 약주 및 탁주, 청주, 포도주, 맥주, 청량음료, 다류, 담배제조업 및 기타 <2009. 10. 1., 2010. 12. 23..>	삭제 <2013. 2. 14.>
02. 가축분퇴비 및 퇴비 <2014. 7. 1.>	6.미생물<2010. 12. 23..>	토양미생물제제<2010. 3. 29., 2010. 12. 23..>
02. 가축분퇴비 및 퇴비 <2014. 7. 1.>	7.광물질<2010. 12. 23..>	소석회, 석회석, 석회고토, 부산소석회, 부산석회, 패화석, 생석회, 부산석고, 제오라이트 <2010. 12. 23., 2011. 11. 1.>	광물질은 부숙과정 중에 사용하여야 하며 사용량은 전체 원료의 5 % 이내에서 사용이 가능함 <2009. 10. 1., 2010. 3. 29., 2010. 12. 23..>
02. 퇴비	8.그 밖의 원료 <신설 2013. 2. 14.>	별표6에 따라 퇴비의 사용가능한 원료로 지정받은 원료 <신설 2013. 2. 14.>
03. 부숙겨 <신설 2011. 11. 1.>		겨 또는 퇴비에 사용가능한 원료 다만, 퇴비 원료 중 그 밖의 원료는 사용할 수 없음 <개정 2013. 2. 14.>	겨를 70 %이상 사용하여야 한다<2009. 10. 1., 2013. 2. 14.>
04. 분뇨잔사 <신설 2011. 11. 1.>		인분뇨 <개정 2013. 10. 1.>
05. 부엽토 <신설 2011. 11. 1.>		부엽토
06. 건조축산폐기물 <신설 2011. 11. 1.>		가축의 도축과정에서 생기는 부산물 <개정 2013. 10. 1.>
07. 가축분뇨발효액 <신설 2011. 11. 1.>		가축분뇨 또는 퇴비에 사용가능한 원료 중 농림부산물류 및 음식물류폐기물 <개정 2013. 2. 14.>	농림부산물류 또는 음식물류폐기물은 혐기성소화시설(바이오가스 생산시설)에서 생산할 경우에만 30% 이내에서 사용하여야 한다. <신설 2010. 3. 29., 2011. 11. 1.,2012. 7. 3., 2013. 2. 14.>
08. 부숙왕겨 <신설 2011. 11. 1.>		왕겨 또는 퇴비에 사용가능한 원료. 다만, 퇴비 원료 중 그 밖의 원료는 사용할 수 없음 <개정 2013. 2. 14.>	왕겨를 70 %이상 사용하여야 한다. <2009. 10. 1., 2013. 2. 14.>
09. 부숙톱밥 <신설 2011. 11. 1.>		톱밥 또는 퇴비에 사용가능한 원료. 다만, 퇴비 원료 중 그 밖의 원료는 사용할 수 없음 <개정 2013. 2. 14.>	톱밥을 70 %이상 사용하여야 한다. <2009. 10. 1., 2013. 2. 14.>
10.삭제 <2013. 2. 14.>		삭제 <2013. 2. 14.>	삭제 <2013. 2. 14.>
토양미생물제제 (미생물효소) <삭제 2011. 11. 1.>
토양활성제제 <삭제 2011. 11. 1.>
어박		어박 또는 어분
골분		골분
잠용유박, 대두박, 채종유박, 면실유박, 깻묵, 낙화생유박, 아주까리유박, 미강유박, 그 밖의 식물성유박		각 비료의 종류별로 해당 유박에 한함. 다만, 그 밖의 식물성유박은 별표3. 그 밖의 식물성 유박에서 정한 질소, 인산, 칼리 등 각각의 성분함량을 보증할 수 있는 식물성유박을 사용하여야 한다. <개정 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.>
혼합유박		잠용유박, 대두박, 채종유박, 면실유박, 깻묵, 낙화생유박, 아주까리유박, 미강유박, 미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박, 그 밖의 식물성유박 <개정 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.>	1.미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박은 1종 이상의 합계량이 20% 이하로 사용하여야 한다. <신설 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.> 2.그 밖의 식물성유박은 별표3. 그 밖의 식물성유박에서 정한 질소, 인산, 칼리 등 각각의 성분함량을 보증할 수 있는 식물성유박을 사용하여야 한다.<신설 2013. 10. 1.>
가공계분		계분(악취를 방지하거나 탈수 및 입상화를 위한 재료를 사용한 것 포함)
혼합유기질		어박, 어분, 골분, 잠용유박, 대두박, 채종유박, 면실유박, 깻묵, 낙화생유박, 아주까리유박, 미강유박, 가공계분, 증제피혁분, 맥주오니, 미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박, 혈분, 그 밖의 식물성유박 <개정 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.>	1.미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박은 1종 이상의 합계량이 20 %이하로 사용하여야 한다. <신설 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.> 2.그 밖의 식물성유박은 별표3. 그 밖의 식물성유박에서 정한 질소, 인산, 칼리 등 각각의 성분함량을 보증할 수 있는 식물성유박을 사용하여야 한다.<신설 2013. 10. 1.>
증제피혁분		피혁
맥주오니		맥주 제조 부산물
유기복합		골분, 랑베나이트, 구아노포스페이트, 질소질구아노, 잠용유박, 대두박, 채종유박, 면실유박, 깻묵, 낙화생유박, 아주까리유박, 미강유박, 미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박, 혈분, 그 밖의 식물성유박 <개정 2013. 2. 14., 2013. 10. 1., 2015. 8. 24.>	1.미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박은 1종 이상의 합계량이 20 %이하로 사용하여야 한다. <신설 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.> 2.그 밖의 식물성유박은 별표3. 그 밖의 식물성유박에서 정한 질소, 인산, 칼리 등 각각의 성분함량을 보증할 수 있는 식물성유박을 사용하여야 한다.<신설 2013. 10. 1.>
혈분 <신설 2013. 2. 14.>		가축의 혈액 <신설 2013. 2. 14., 2014. 7. 1.>	소(젖소포함)의 혈액을 사용할 경우에는 척수가 혼입된 혈액은 사용제외 <신설 2013. 2. 14.>
건계분 < 개정 2014. 7. 1.>		계분
지렁이분<개정 2014. 7. 1.>		2호의 가축분퇴비 또는 퇴비에 사용가능한 원료를 먹이로 하여 생산한 줄지렁이(Eisenia fetida) 분 또는 붉은줄지렁이(Eisenia andrei) 분
동애등에분 <신설 2015. 8. 24.>		2호의 가축분퇴비 또는 퇴비에 사용가능한 원료를 먹이로 하여 생산한 동애등에 분

비료의 종류	원료		그 밖의 사항
	구분	종류
01. 삭제 <2014. 7. 1.>	1.삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>
	2.삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> 2.삭제 <2014. 7. 1.> 3.삭제 <2014. 7. 1.>
	3.삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>
	4.삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>	삭제 <2014. 7. 1.>
02. 가축분퇴비 및 퇴비 <2010. 3. 29., 2014. 7. 1.>	1.농림축산부산물류 <2010. 12. 23.>	짚류, 왕겨, 미강, 녹비, 농작물잔사, 낙엽, 수피, 톱밥, 목편, 부엽토, 야생초, 폐사료, 한약재찌꺼기, 그 밖의 이와 유사한 농림부산물류 또는 상기의 물질을 이용한 버섯 폐배지<2010. 3. 29., 2013. 10. 1.>, 이탄, 토탄, 갈탄<2010. 3. 29.>, 사업장잔디예초물(골프장 등) <2006. 1. 6., 2010. 12. 23.>, 가축의 알 또는 그 껍질<2018.0.0>
02. 가축분퇴비 및 퇴비 <2014. 7. 1.>	2.수산부산물<2010. 12. 23.>	어분, 어묵찌꺼기, 해초찌꺼기, 게껍질, 해산물 도매 및 소매장 부산물포<2010. 12. 23..>, 그 밖의 이와 유사한 수산부산물<2013. 10. 1.>	삭제 <2013. 2. 14.>
02. 가축분퇴비 및 퇴비 <2014. 7. 1.>	3.인․축분뇨등 동물의 분뇨<2010. 12. 23..>	인분뇨 처리잔사, 구비, 우분뇨, 돈분뇨, 계분, 동애등에 및 지렁이 등 그 밖의 동물의 분뇨 <2010. 12. 23., 2011. 11. 1., 2013. 10. 1.>	1.삭제 <2013. 2. 14.> <2009. 1. 12.> 2.퇴비 원료로 사용할 수 없는 원료를 동물의 먹이로 이용하여 배설한 분뇨는 제외 <신설 2011. 11. 1.> 3.가축분퇴비는 축분뇨 등 동물의 분뇨를 50 % 이상 사용하여야 한다<2010. 3. 29., 2011. 11. 1.>
02. 가축분퇴비 및 퇴비 <2014. 7. 1.>	4.음식물류폐기물< 2010. 12. 23>	음식물류폐기물 <2003. 8. 5.>	삭제 <2013. 2. 14.>
02. 가축분퇴비 및 퇴비 <2014. 7. 1.>	5.식음료품 제조업․유통업․판매업 또는 담배 제조업에서 발생하는 동 ․식물성 잔재물<2010. 12. 23..>	도축, 고기가공 및 저장, 낙농업, 과실 및 야채, 통조림 및 저장가공, 동식물 유지류, 빵제품 및 국수, 설탕 및 과자, 배합사료, 조미료, 두부, 주정, 소주, 인삼주, 증류주, 약주 및 탁주, 청주, 포도주, 맥주, 청량음료, 다류, 담배제조업 및 기타 <2009. 10. 1., 2010. 12. 23..>	삭제 <2013. 2. 14.>
02. 가축분퇴비 및 퇴비 <2014. 7. 1.>	6.미생물<2010. 12. 23..>	토양미생물제제<2010. 3. 29., 2010. 12. 23..>
02. 가축분퇴비 및 퇴비 <2014. 7. 1.>	7.광물질<2010. 12. 23..>	소석회, 석회석, 석회고토, 부산소석회, 부산석회, 패화석, 생석회, 부산석고, 제오라이트 <2010. 12. 23., 2011. 11. 1.>	광물질은 부숙과정 중에 사용하여야 하며 사용량은 전체 원료의 5 % 이내에서 사용이 가능함 <2009. 10. 1., 2010. 3. 29., 2010. 12. 23..>
02. 퇴비	8.그 밖의 원료 <신설 2013. 2. 14.>	별표6에 따라 퇴비의 사용가능한 원료로 지정받은 원료 <신설 2013. 2. 14.>
03. 부숙겨 <신설 2011. 11. 1.>		겨 또는 퇴비에 사용가능한 원료 다만, 퇴비 원료 중 그 밖의 원료는 사용할 수 없음 <개정 2013. 2. 14.>	겨를 70 %이상 사용하여야 한다<2009. 10. 1., 2013. 2. 14.>
04. 분뇨잔사 <신설 2011. 11. 1.>		인분뇨 <개정 2013. 10. 1.>
05. 부엽토 <신설 2011. 11. 1.>		부엽토
06. 건조축산폐기물 <신설 2011. 11. 1.>		가축의 도축과정에서 생기는 부산물 <개정 2013. 10. 1.>
07. 가축분뇨발효액 <신설 2011. 11. 1.>		가축분뇨, 퇴비에 사용가능한 원료 중 농림부산물류, 음식물류폐기물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호 51-38-01〜02), 음식물류폐기물처리잔재물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호 51-38-03) <개정 2013. 2. 14., 2019.3.28>	농림부산물류, 음식물류폐기물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호 51-38-01〜02), 음식물류폐기물처리잔재물(폐기물관리법 시행규칙 별표4에서 정한 분류번호 51-38-03)은 혐기성소화시설(바이오가스 생산시설)에서 생산할 경우에만 30% 이내에서 사용 가능하며 그 외 시설에서는 가축분뇨만 사용 가능함 <신설 2010. 3. 29., 2011. 11. 1.,2012. 7. 3., 2013. 2. 14., 2019.3.28>
08. 부숙왕겨 <신설 2011. 11. 1.>		왕겨 또는 퇴비에 사용가능한 원료. 다만, 퇴비 원료 중 그 밖의 원료는 사용할 수 없음 <개정 2013. 2. 14.>	왕겨를 70 %이상 사용하여야 한다. <2009. 10. 1., 2013. 2. 14.>
09. 부숙톱밥 <신설 2011. 11. 1.>		톱밥 또는 퇴비에 사용가능한 원료. 다만, 퇴비 원료 중 그 밖의 원료는 사용할 수 없음 <개정 2013. 2. 14.>	톱밥을 70 %이상 사용하여야 한다. <2009. 10. 1., 2013. 2. 14.>
10.삭제 <2013. 2. 14.>		삭제 <2013. 2. 14.>	삭제 <2013. 2. 14.>
토양미생물제제 (미생물효소) <삭제 2011. 11. 1.>
토양활성제제 <삭제 2011. 11. 1.>
어박		어박 또는 어분
골분		골분
잠용유박, 대두박, 채종유박, 면실유박, 깻묵, 낙화생유박, 아주까리유박, 미강유박, 그 밖의 식물성유박		각 비료의 종류별로 해당 유박에 한함. 다만, 그 밖의 식물성유박은 별표3. 그 밖의 식물성 유박에서 정한 질소, 인산, 칼리 등 각각의 성분함량을 보증할 수 있는 식물성유박을 사용하여야 한다. <개정 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.>
혼합유박		잠용유박, 대두박, 채종유박, 면실유박, 깻묵, 낙화생유박, 아주까리유박, 미강유박, 미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박, 그 밖의 식물성유박 <개정 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.>	1.미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박은 1종 이상의 합계량이 20% 이하로 사용하여야 한다. <신설 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.> 2.그 밖의 식물성유박은 별표3. 그 밖의 식물성유박에서 정한 질소, 인산, 칼리 등 각각의 성분함량을 보증할 수 있는 식물성유박을 사용하여야 한다.<신설 2013. 10. 1.>
가공계분		계분(악취를 방지하거나 탈수 및 입상화를 위한 재료를 사용한 것 포함)
혼합유기질		어박, 어분, 골분, 잠용유박, 대두박, 채종유박, 면실유박, 깻묵, 낙화생유박, 아주까리유박, 미강유박, 가공계분, 증제피혁분, 맥주오니, 미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박, 혈분, 그 밖의 식물성(유)박, 음식물류폐기물건조분말<개정 2013. 2. 14., 2013. 10. 1., 2019. 3. 28>	1.미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박은 1종 이상의 합계량이 20 %이하로 사용하여야 한다. <신설 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.> 2.그 밖의 식물성(유)박은 별표3. 그 밖의 식물성유박에서 정한 질소, 인산, 칼리 등 각각의 성분함량을 보증할 수 있는 식물성유박을 사용하여야 한다.<신설 2013. 10. 1.> 3. 음식물류폐기물건조분말은 염분 2%이하 및 수분 15% 이하이어야 하며, 전체 원료의 30%이하로 사용하여야 한다.<신설 2019. 3. 28.>
증제피혁분		피혁
맥주오니		맥주 제조 부산물
유기복합		골분, 랑베나이트, 구아노포스페이트, 질소질구아노, 잠용유박, 대두박, 채종유박, 면실유박, 깻묵, 낙화생유박, 아주까리유박, 미강유박, 미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박, 혈분, 가공계분, 그 밖의 식물성(유)박, 음식물류폐기물건조분말<개정 2013. 2. 14., 2013. 10. 1., 2015. 8. 24., 2019. 3. 28>	1.미강, 옥수수유박, 팜유박, 야자유박은 1종 이상의 합계량이 20 %이하로 사용하여야 한다. <신설 2013. 2. 14., 2013. 10. 1.> 2.그 밖의 식물성(유)박은 별표3. 그 밖의 식물성유박에서 정한 질소, 인산, 칼리 등 각각의 성분함량을 보증할 수 있는 식물성유박을 사용하여야 한다.<신설 2013. 10. 1.> 3. 음식물류폐기물건조분말은 염분 2%이하 및 수분 15% 이하이어야 하며, 전체 원료의 30%이하로 사용하여야 한다.<신설 2019. 3. 28.>
혈분 <신설 2013. 2. 14.>		가축의 혈액 <신설 2013. 2. 14., 2014. 7. 1.>	소(젖소포함)의 혈액을 사용할 경우에는 척수가 혼입된 혈액은 사용제외 <신설 2013. 2. 14.>
건계분 < 개정 2014. 7. 1.>		계분
지렁이분<개정 2014. 7. 1.>		2호의 가축분퇴비 또는 퇴비에 사용가능한 원료를 먹이로 하여 생산한 줄지렁이(Eisenia fetida) 분 또는 붉은줄지렁이(Eisenia andrei) 분
동애등에분 <신설 2015. 8. 24.>		2호의 가축분퇴비 또는 퇴비에 사용가능한 원료를 먹이로 하여 생산한 동애등에 분