농촌진흥청 공고 제2022-9호

「비료 공정규격 설정」고시 일부개정(안)

「비료 공정규격 설정」고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

[별표 1]를 다음과 같이 개정한다.

보통비료의 8. 미량요소비료의 비료의 종류에 “킬레이트아연”을 신설하고 종류수를 “8”에서 “9”로 한다.

보통비료의 소계에서 종류수를 “79”에서 “80”으로 한다.

구분의 합계에서 종류수를 “110”에서 “111”로 한다.

[별표 2]를 다음과 같이 개정한다.

8. 미량요소비료의 09. 킬레이트아연을 아래와 같이 신설한다.

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
09. 킬레이트아연 <정의> 질산아연과 EDTA 등을 반응시켜 킬레이트 아연(EDTA-Zn)으로 제조한 것	킬레이트아연: 14	건물중에 대하여 비소 20mg/kg, 카드뮴 2mg/kg 수은 1mg/kg, 납 50mg/kg 크롬 90mg/kg, 구리 120mg/kg 니켈 20mg/kg		토양관주용에 한함

[별표 3]를 다음과 같이 개정한다.

3. 미생물비료의 비료의 종류 01. 토양미생물제제의 규격의 함량(cfu/g(㎖))에 “Pedobacter ginsengisoli, 1 x 106이상”을 신설한다.

부  칙 <2022. 6. 7.>

제1조(시행일) 이 고시는 2022년 7월 7일부터 시행한다.

신·구조문 대비표

현 행

개 정 안

【별표 1】비료의 구분 및 종류

【별표 1】비료의 구분 및 종류

구 분		비료의 종류	종류수
보통비료	1.질소질 비료	(생략)	17
	2.인산질 비료	(생략)	6
	3.칼리질 비료	(생략)	3
	4.복합 비료	(생략)	12
	5.석회질 비료	(생략)	10
	6.규산질 비료	(생략)	7
	7.고토 비료	(생략)	6
	8.미량요소 비료	붕산, 붕사, 황산아연, 미량요소복합, 황산구리, 황산망간, 몰리브덴산나트륨, 킬레이트철, <신설>	8
	9.삭제	(생략)	삭제
	10.그 밖의 비료	(생략)	10
	11.<삭제>	(생략)	삭제
	소 계		79
부산물비료	1.부숙유기질비료	(생략)	9
	2.유기질비료	(생략)	18
	3.미생물비료	(생략)	1
	4.그 밖의비료	(생략)	3
	소계		31
합 계			110

구 분		비료의 종류	종류수
보통비료	1.질소질 비료	(현행과 같음)	17
	2.인산질 비료	(현행과 같음)	6
	3.칼리질 비료	(현행과 같음)	3
	4.복합 비료	(현행과 같음)	12
	5.석회질 비료	(현행과 같음)	10
	6.규산질 비료	(현행과 같음)	7
	7.고토 비료	(현행과 같음)	6
	8.미량요소 비료	붕산, 붕사, 황산아연, 미량요소복합, 황산구리, 황산망간, 몰리브덴산나트륨, 킬레이트철, 킬레이트아연	9
	9.삭제	(현행과 같음)	삭제
	10.그 밖의 비료	(현행과 같음)	10
	11.<삭제>	(현행과 같음)	삭제
	소 계		80
부산물비료	1.부숙유기질비료	(현행과 같음)	9
	2.유기질비료	(현행과 같음)	18
	3.미생물비료	(현행과 같음)	1
	4.그 밖의비료	(현행과 같음)	3
	소계		31
합 계			111

현 행

개 정 안

【별표 2】 보통비료의 공정규격설정

【별표 2】 보통비료의 공정규격설정

8. 미량요소비료

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
<신설>

8. 미량요소비료

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
09. 킬레이트아연 <정의> 질산아연과 EDTA 등을 반응시켜 킬레이트 아연(EDTA-Zn)으로 제조한 것	킬레이트아연: 14	건물중에 대하여 비소 20mg/kg, 카드뮴 2mg/kg 수은 1mg/kg, 납 50mg/kg 크롬 90mg/kg, 구리 120mg/kg 니켈 20mg/kg		토양 관주용에 한함

【별표 3】 부산물비료의 공정규격설정

【별표 3】 부산물비료의 공정규격설정

3. 미생물비료

비료의 종류	규격의 함량 (cfu/g(mL))	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
01. 토양 미생물제제 (생략)	(생략) (신설)	(생략)	-	(생략)

3. 미생물비료

비료의 종류	규격의 함량 (cfu/g(mL))	함유할 수 있는 유해성분의 최대량	그 밖의 규격	그 밖의 사항
01. 토양 미생물제제 (현행과 같음)	(현행과 같음) Pedobacter ginsengisoli 1x106이상	(현행과 같음)	-	(현행과 같음)

【별표 5】 보통비료 및 부산물비료 원료

【별표 5】 보통비료 및 부산물비료 원료

1. 보통비료의 사용가능한 원료

구 분	비료의 종류	원료의 종류	그 밖의 사항
<신설>

1. 보통비료의 사용가능한 원료

구 분	비료의 종류	원료의 종류	그 밖의 사항
미량요소 비료	킬레이트 아연	EDTA-2Na, 질산아연6수화물(ZN(NO3)2․6H2O), 물(H2O)