	보 도 자 료	작성과	식량산업기술지원단
	즉시보도 될 수 있도록 협조 부탁드립니다.	담당자	단장 박홍재 농촌지도관 박용철
		연락처	063-238-1496
		제공일	2017. 10. 31.(총 8장)

밭농업 기계화 재배기술로 논 타작물 재배 늘린다

- 농촌진흥청, 11월 1일 전북 김제서 밭농업 기계화 기술 현장 연시 -

□ 농촌진흥청(청장 라승용)은 11월 1일 전북 김제 죽산면에서 논에 벼 이외의 작물을 재배할 수 있는 기술 보급을 위해 ‘논 이용 밭농업 기계화 기술 현장 연시회’를 개최한다.

○ 이번 연시회에는 논에 주요 밭작물(콩, 잡곡, 고구마, 감자 등)을 포함한 다른 작물의 재배를 늘이기 위한 논 환경 조성방법과 경작차례(작부 체계), 3저3고 운동에 대한 설명 자료도 함께 전시된다.

3저3고운동: ‘3저’는 벼 재배면적 줄이기, 질소비료 줄이기, 생산비 줄이기이며 ‘3고’는 밥맛 좋은 품종 재배하기, 완전미(품종 고유의 특성을 고루 갖춘 쌀) 비율 높이기, 쌀소비 늘이기를 말한다.

트랙터용 감자 파종기

트랙터용 고구마 이식기

○ 또한 시중에서 판매 중인 대표적인 콩 파종‧이식기(8종), 잡곡 파종기(2종), 고구마 이식기(2종), 감자 파종기(2종), 사료작물 파종기(2종), 콩 수확기(3종)에 대한 설명과 이용방법이 시연된다.

□ 한편, 연시회가 열리는 김제시 죽산면은 2011년부터 ‘죽산 콩 영농조합법인’에 소속된 70여 농가가 400헥타르(ha)의 논에 콩을 재배하고 있으며 콩 수확을 마친 뒤에는 우리밀, 보리, 조사료 등 동계작물을 재배하고 있다.

○ ‘죽산 콩 영농조합법인’ 소속 농가는 벼를 재배했을 때보다 2.7배의 소득을 올리고 있는 것으로 나타나 내년에는 500헥타르(ha)까지 논콩 재배를 확대할 계획이다.

□ 농촌진흥청은 현재 58%에 불과한 밭농업 기계화율을 2021년까지 65%로 끌어올린다는 목표로 밭농업 기계화 기술 보급에 힘쓸 계획이다.

○ 또한 논에 재배할 수 있는 다양한 소득 작물의 경작 체계(작부 체계)보급을 통해 농업인들이 특정 작목을 집중 재배하지 않도록 지도할 계획이다.

□ 농촌진흥청 박홍재 식량산업기술단장은 “밭농업 선도 경영체 300개소 육성, 이모작 재배 기계화 기술 보급 등으로 밭농업 노동력 절감과 농가소득 향상에 이바지 하겠다.”라고 말했다.

	이 보도 자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 농촌진흥청 식량산업기술지원단 박용철 농촌지도관(☎063-238-1496)에게 연락주시기 바랍니다.

<참고자료>

「2018년 논 타작물 전환 사업」추진을 위한

논 이용 밭농업 기계화 기술 현장 연시회 개최

행사개요

❍ 일 시 : 2017. 11. 1.(수), 15:00∼17:00

❍ 장 소 : 전북 김제시 죽산면 연포리 872-1(죽백로 424-4)

❍ 주 최 : 농식품부·농촌진흥청·농협·관련농업인단체 공동

* 농업인단체 : 쌀전업농, 들녘경영체, 농촌지도자, 쌀생산자협회

❍ 참석대상 : 300명(도 및 시군행정·센터, 농협, 농업인 등)

◈ 쌀 생산조정제 정부목표(10만ha) 달성으로 쌀 수급안정 도모

◈ 밭농업 기계화 촉진을 통한 농촌 노동력 해소 및 생산성 향상

◈ 식량자급률 향상 및 경지이용률 제고로 식량의 안정적 확보

주요내용 : 논 배수개선 및 밭작물 파종·이식·수확기 연시

❍ (전시) 논 배수개선, 타작물재배 및 기계화 기술 등(화판 20종)

- 배수개선, 타작물재배, 작부체계 우수사례, 3저 3고 운동, 전과정 기계화 기술

❍ (연시) 논 배수개선 관련 기계 및 밭작물 파종·이식·수확기 연시(총 22종)

- 논 배수개선(암거배수 모형, 심토파쇄기 3종)

- 콩 파종·이식기(8종). 잡곡 파종기(2종), 고구마 이식기(2종), 감자 파종기(2종), 사료작물 파종기(2종), 콩 수확기(3종)

세부 행사일정

시 간		주 요 내 용	비 고
14:30∼15:00	30	- 등 록	-
15:00∼15:20	20	- 개회식 및 청장님 인사말씀	식량산업기술지원단
15:20∼15:40	20	- 논 배수개선 및 타작물재배 기술 설명 - 밭작물 전과정 기계화 기술 설명	국립식량과학원 국립농업과학원
15:40∼16:40	60	- 밭농업 기계화 연시기종 설명 및 시연	식량산업기술지원단
16:40∼17:00	20	- 종합토론 및 폐회	식량산업기술지원단

연시회 장소

❍ 주소 : 전북 김제시 죽산면 연포리 872-1

붙임		논 배수개선 및 밭작물 파종·이식기·수확기 연시

연시 참여기종 : 7개 분야 15업체 22기종

- 심토파쇄기 연시(3) : 성우엔지니어링(2), 재융공업

- 휴립·피복·파종 동시작업기 연시(4) : 불스(2), 엠엔디, 장자동화

- 휴립파종기 연시(2) : 황금파종기, 웅진기계

- 잡곡파종기 연시(2) : 신화정공, 불스

- 육묘 이식기 연시(2) : 전자동 이식기(동양), 다목적 이식기(동양)

- 고구마 이식기 연시(2) : 트랙터용 이식기(두루기계), 보행형 이식기(동양)

- 감자 파종기 연시(2) : 두루기계, 강농

- 사료작물 파종기 연시(2) : 라이브맥, G금강

- 콩 수확기 연시(3) : 오페, 동양, 엘에스엠트론

<배수개선용 심토파쇄기 연시>

❍ 심토파쇄기

- 진동식 심토파쇄기(성우엔지니어링 : 3조, 재융공업 : 3조)

- 왕겨투입용 진동식 심토파쇄기(성우엔지니어링 : 1조)

진동식 심토파쇄기	진동식 심토파쇄기	왕겨투입용 진동식 심토파쇄기

<콩 재배방법별 파종기 및 이식기 연시>

❍ 피복재배(휴립·피복·파종 동시작업) : 2개 유형

- 둥근두둑 1줄재배(불스, 장자동화), 평두둑 2줄재배(불스, 엠엔디)

휴립·피복·파종 동시작업 (둥근두둑 1줄재배)	휴립·파종·커팅·피복·복토 동시작업(둥근두둑 1줄재배)	휴립·피복·파종 동시작업 (평두둑 2줄재배)

❍ 무피복재배(휴립·파종 동시작업)

- 둥근두둑 1줄재배(황금파종기), 평두둑 2줄재배(웅진기계)

휴립·파종 동시작업 (둥근두둑 1줄재배)	배수구설치·파종 동시작업 (평두둑 2줄재배)

❍ 육묘이식재배(휴립 또는 휴립·피복 후 이식작업)

- 다목적 이식기(동양), 전자동 이식기(동양)

반자동식 다목적 이식기	전자동 이식기

<잡곡(조, 수수, 기장, 팥 등) 파종기 연시>

❍ 무피복재배(휴립·파종 동시작업)

- 잡곡 파종기(신화정공) : 조, 수수, 기장 등 3∼5줄 조절 파종

❍ 피복재배(휴립·피복·파종 동시작업)

- 휴립·피복·파종 동시작업기(불스) :  3∼5줄 조절 파종

트랙터용 잡곡파종기 (평두둑 무피복 3∼5줄 파종)	휴립·피복·파종 동시작업기 (평두둑 피복동시 파종)

<고구마 이식기 연시>

❍ 고구마 이식기 : 트랙터용 및 보행형 고구마 이식기

- 트랙터용 고구마 이식기(두루기계), 보행형 고구마 이식기(동양)

트랙터용 고구마 이식기 (2∼4조식)	보행형 고구마 이식기 (1조식)

<감자 파종기 연시>

❍ 감자 파종기 : 트랙터용 감자 파종기

- 둥근두둑 1줄재배(두루기계), 평두둑 2줄재배(강농)

트랙터용 감자 파종기 (둥근두둑 1줄재배)	트랙터용 감자 파종기 (평두둑 2줄재배)

<사료작물 파종기 연시>

❍ 사료작물 파종기 : 트랙터용 사료작물 파종기

- 옥수수 파종기(라이브맥), 다기능 복합파종기(G금강)

옥수수 파종기 (진공식 4∼6줄 파종)	다기능 복합파종기 (벼, 맥류, 옥수수, 사료작물 등)

<콩 수확기 연시>

❍ 콤바인 수확 연시(예취·탈곡 동시작업)

콩 콤바인 수확작업	범용 콤바인 수확작업

- 콩 콤바인(오페), 범용 콤바인(동양, 엘에스엠트론)